Печать в Macintosh / Проверка состояния принтера и диспетчеризация заданий на печать

# Пользование утилитой EPSON StatusMonitor

> Доступ к утилите EPSON StatusMonitor
> Выполнение установок конфигурации

Утилита EPSON StatusMonitor следит за принтером. Если утилита обнаружит неполадку, то предупредит вас об этом через сообщение об ошибке.

Когда чернила заканчиваются, появляется кнопка Как сделать . Щелкните на кнопке Как сделать и утилита EPSON StatusMonitor проведет вас шаг за шагом через процедуру замены чернильных картриджей.

С помощью утилиты также можно проверять уровни оставшихся чернил в картриджах перед печатью. После открытия утилита EPSON StatusMonitor показывает уровень оставшихся чернил на момент ее последнего открытия. Для обновления информации об уровне чернил щелкните на кнопке Обновить .

## Доступ к утилите EPSON StatusMonitor

Для доступа к утилите EPSON StatusMonitor выполните следующую процедуру.

| Щелкните на кнопке Печать или Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Печать.

| Щелкните на командной кнопке со значком StatusMonitor или щелкните на командной кнопке со значком Утилита, потом щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor в появившемся диалоговом окне Утилита. Откроется диалоговое окно утилиты StatusMonitor.

[К началу]

## Выполнение установок конфигурации

Чтобы изменить способ контроля утилитой StatusMonitor за принтером или способ обработки принтером заданий на печать, то выполните следующие действия.

| Щелкните на кнопке Печать или Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения.

| Щелкните на командной кнопке со значком Утилита.

| Щелкните на кнопке Конфигурация . Откроется диалоговое окно Установки конфигурации.

В диалоговом окне Установки конфигурации можно выполнить следующие установки:

Уведомление об ошибке | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас в случае появления ошибки.
Предупреждение | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас, когда необходимо предупредительное сообщение.
Папка Временный буфер | Выбирайте эту папку для временной буферизации распечатываемых данных.
Папка Временные высокоскоростные копии | Выбирайте эту папку для хранения печатных данных нескольких копий.
Данные будут пересылаться принтеру после сохранения их на жестком диске. | Установите флажок в клетке этой опции для предотвращения появления дефекта горизонтальной полосности на отпечатках, содержащих графические изображения, путем временного хранения графических данных на жестком диске. Компьютер будет пересылать графические данные принтеру в целом виде, а не в форме прямоугольных полос.
Проверять наличие ошибок перед началом печати. | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы принтер проверял наличие ошибок перед началом печати.
Проверять уровень чернил в картриджах перед началом печати. | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы принтер проверял уровень чернил в картриджах перед началом печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее