Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON
> Хранение фотобумаги EPSON

Можно получать нормальное качество печати на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага со специальным покрытием и глянцевая пленка обеспечивают более лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньшее количество чернил.

Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. раздел Типы носителей , в котором вы найдете полный перечень этих продуктов.

Перед загрузкой специальной бумаги, поставляемой фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

| Предостережение:

| Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящих свойствах нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинить подающий механизм принтера.

- Закладывайте стопку бумаги в автоподатчик печатной стороной кверху. Загляните в памятку, заложенную в пачку с бумагой, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезаны уголки листов для облегчения определения правильного направления укладки в автоподатчик листов, как показано на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задав установку Максимальная в опции Printable Area (Область печати) в программном обеспечении принтера, то обрезанный уголок на специальной бумаге может стать причиной запачкивания отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы высота стопки бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей.

- Проверьте, что бумага загружена ниже фиксаторов на внутренних сторонах направляющих.

- Если бумага скручена, то распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимальная для опции Область печати.

- При желании печатать на обратной стороне карточки для струйной печати с установкой Максимальная в опции Область печати, распрямите карточку или слегка скрутите ее в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

## Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON

Смотрите ниже таблицу с загрузочной вместимостью специальных носителей EPSON.

Специальные носители EPSON | Загрузочная вместимость
Бумага для струйной печати с разрешением 360 dpi | До 30 листов.
Бумага для струйной печати фотографического качества | A4, Letter: До 30 листов Legal: До 10 листов
Карточки для струйной печати фотографического качества, уведомительные карточки для струйной печати и поздравительные карточки для струйной печати | До 30 каталожных карточек. Всегда кладите под карточки прилагаемый лист подложки*.
Глянцевая пленка фотографического качества | До 20 листов бумаги форматов A4 и Letter. По одному листу бумаги формата A6. Всегда кладите прилагаемый лист подложки* или лист простой бумаги под глянцевую пленку.
Прозрачные пленки для струйной печати | До 10 пленок.
Самоклеящиеся листы фотографического качества | По одному листу за один раз.
Фотобумага | До 20 листов фотобумаги размером 4 x 6 дюймов. Всегда подкладывайте лист подложки* под стопку фотобумаги. По одному листу за раз фотобумаги размером 200 x 300 мм.
Фотонаклейки 16 и 4 | По одному листу за раз.
Фотобумага Panoramic и Бумага для термоперевода на ткань | По одному листу за раз.
Толстая матовая бумага | До 20 листов. Всегда подкладывайте лист подложки* под стопку толстой матовой бумаги.

| * Не допускайте печати на листах подложек, укладываемых под специальными носителями.

| Примечание:

| Проверяйте, чтобы бумага была загружена ниже фиксаторов на внутренних сторонах направляющих.

[К началу]

## Хранение фотобумаги EPSON

Учитывайте следующие положения при хранении фотобумаги.

- Укладывайте неиспользованную бумагу в ее оригинальную упаковку сразу после окончания печати и не допускайте нахождения бумаги в месте прямого попадания солнечного света, а также с повышенной температурой и влажностью воздуха.

- Фирма EPSON рекомендует хранить отпечатки в запечатываемом пластиковом пакете и не допускать нахождения отпечатков в месте прямого попадания солнечного света, а также с повышенной температурой и влажностью воздуха.

[К началу]

Предыдущая | Далее