Печать в Macintosh

# Изменение макета страницы

> Подгонка размера документа к размеру бумаги
> Выполнение установки Водяной знак
> Выполнение установки Многостраничная
> Выполнение установки Порядок печати

Можно изменить компоновку страницы документа с помощью установок драйвера принтера в диалоговом окне Макет. Для открытия диалогового окна щелкните на команде Печать в меню Файл используемого программного приложения, затем щелкните на командной кнопке со значком Макет в диалоговом окне Печать.

Опции диалогового окна Макет дают возможность автоматически подогнать размеры документа к размеру бумаги, напечатать по 2 или 4 страницы документа на одном листе бумаги, напечатать изображения плакатного размера, разбивая одну страницу документа на несколько увеличенных страниц, водяной знак на документе, либо указать порядок печати документа в задании на печать. См. ниже соответствующий раздел.

## Подгонка документа к размеру бумаги

Можно пропорционально увеличить или уменьшить размер изображения, чтобы подогнать его под конкретный размер бумаги, выбранный из списка Размер бумаги. Для этого установите флажок в клетке опции Подогнать размер документа под размер страницы , затем укажите размер бумаги, загруженной в принтер, в списке Размер бумаги.

[К началу]

## Выполнение установки Водяной знак

Для печати водяного знака на документе установите флажок в клетке опции Водяной знак в диалоговом окне Макет страницы.

Выберите водяной знак, который вы намерены напечатать, в списке Имя. Затем выберите его расположение, размер, цвет и насыщенность. Расположение и размер водяного знака можно изменять, перетаскивая его мышью в окне предварительного просмотра в левой части экрана монитора.

Можно также создать собственные текстовые или изобразительные пользовательские водяные знаки в списке Имя. Выполните для этого следующие действия.

| Щелкните на кнопке Добавить/Удалить сбоку от списка Имя. Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования файла изображения в качестве водяного знака щелкните на кнопке Добавить изображение . Выберите файл с необходимым изображением, затем щелкните на кнопке Открыть

> Для создания водяного знака на основе текста щелкните на кнопке Добавить текст . Введите с клавиатуры текст в Текстовом окне, выберите шрифт и стиль текста, затем щелкните на кнопке ОК .

| В диалоговом окне Водяной знак в списке Имя знака появляется имя графического файла или текст водяного знака. Чтобы изменить имя графического водяного знака, щелкните на записи его имени в списке, после чего введите с клавиатуры новое имя. Если выбрали в списке Имя текстовой водяной знак, то можете отредактировать текст, изменить шрифт и стиль текста, щелкнув на кнопке Правка текста .

| Щелкните на кнопке ОК , чтобы добавить свой водяной знак в список Имя в диалоговом окне Макет страницы.

[К началу]

## Выполнение установки Многостраничная

Установка флажка в клетке опции Многостраничная позволяет сделать выбор между установками N-up и Плакат . Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите N-up в качестве параметра установки Многостраничная в диалоговом окне Макет для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе.

Когда выбран параметр N-up можно делать следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги.
Печать рамок страниц | Позволяет напечатать на листе бумаги рамку вокруг каждой страницы.

### Выполнение установки Плакат

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите Плакат в качестве параметра установки Многостраничная для печати изображения плакатного размера.

Можно сделать следующие установки.

1 страница с разбивкой на xx листов | Укажите на сколько печатных листов бумаги разбивается увеличенная страница документа. Можно выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Накладывающиеся установочные метки | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы отдельные части изображения могли быть более точно совмещены.
Линии обрезки | На изображениях печатаются линии раздела, показывающие места обрезки страниц.
Выбор фрагмента | Щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке ОК для печати оставшихся фрагментов.

При желании отпечатать только несколько фрагментов, не печатая всех фрагментов плаката, щелкните на пункте Выбор фрагмента , затем щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните на кнопке ОК . Только фрагменты, на которых вы не щелкнули, будут распечатаны.

[К началу]

## Выполнение установки Порядок печати

Можно задать порядок распечатки задания на печать. При печати нескольких копий документа выберите команду В подбор для поочередной печати каждый раз полных комплектов документа. Выберите команду Обратный порядок для печати страниц документа в обратном порядке, начиная с последней страницы.

[К началу]

Предыдущая | Далее