Как сделать / Техобслуживание

# Выравнивание печатающей головки

> Пользователям операционной системы Windows
> Пользователям операционной системы Macintosh

При обнаружении невыровненных вертикальных линий вы можете решить эту проблему через компьютер с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки, которая имеется в программном обеспечении принтера. См. ниже соответствующие разделы.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

## Пользователям операционной системы Windows

Выполните следующие действия для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке принтера на панели задач, затем выберите пункт Выравнивание печатающей головки или откройте окно программного обеспечения принтера, потом щелкните на вкладке Утилита и щелкните на кнопке Выравнивание печатающей головки .

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнять печатающую головку.

[К началу]

## Пользователям операционной системы Macintosh

Выполните следующие действия для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера и щелкните на командной кнопке со значком Утилита, затем щелкните на кнопке Выравнивание печатающей головки .

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнять печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая | Далее