Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка простой бумаги

Выполните следующую процедуру загрузки простой бумаги в принтер.

| Опустите выходной лоток и затем, утапливая фиксатор на левой направляющей автоподатчика, сдвиньте ее вправо настолько, чтобы расстояние между левой и правой боковыми направляющими немного превышало ширину листа бумаги.

| Распустите веером стопку бумаги, затем выровняйте кромки стопки легким постукиванием о плоскую поверхность.

| Заложите стопку бумаги на подставку печатной стороной вверх, упирая стопку кромкой в правый направляющий бортик автоподатчика. Затем придвиньте левую направляющую до упора в левый край стопки бумаги. Убедитесь, что стопка бумаги находится ниже фиксаторов с внутренней стороны направляющих.

|  | Примечание:

|  | Оставляйте достаточно пространства спереди принтера для полного выхода из него листов отпечатков.

|  | Всегда закладывайте бумагу в автоподатчик узкой стороной листов вперед.

|  | Проверьте, чтобы верхний лист стопки лежал ниже контрольной стрелки на внутренней стороне левой направляющей.

[К началу]

Далее