Информация об изделии

# Компоненты принтера и функции панели управления

> Компоненты принтера
> Панель управления

## Компоненты принтера

1. Держатель для бумаги: Поддерживает бумагу, загруженную в податчик листов.

2. Боковые направляющие: Помогают прямо загружать бумагу. Отрегулируйте положение левой боковой направляющей, чтобы оно соответствовало ширине вашей бумаги.

3. Крышка принтера: Прикрывает механизм принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

4. Податчик листов: Удерживает чистую бумагу и автоматически подает бумагу во время печати.

5. Выходной лоток: Принимает выдаваемую из принтера бумагу.

1. Прижимные планки чернильных картриджей: Удерживают на месте чернильные картриджи. Открывайте их только при установке или замене чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Наносит чернила на носитель.

3. Панель управления: Управляет различными функциями принтера. За более подробной информацией обратитесь к следующему разделу.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
питание | Включает и выключает принтер. Если нажать ее дважды при включенном питании, то это приведет к очистке памяти принтера. Чтобы выключить принтер, нажимайте на кнопку питания до тех пор, пока не погаснет световой индикатор.
Обслуживание | Загружает или извлекает бумагу, если ее нажать и отпустить в пределах трех секунд. Возобновляет печать, если ее нажать после возникновения ошибки paper out (нет бумаги). Запускает процедуру чистки печатающей головки, если держать ее нажатой в течение трех секунд при погашенном световом индикаторе error (ошибка). Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа, если кончились чернила, и выполняет зарядку чернил после замены чернильного картриджа. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа, если эта кнопка нажата одновременно с кнопкой питания.

### Световые индикаторы

Световой индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные, печатает, когда происходит замена чернильного картриджа, когда идет заправка чернил или выполняется Прочистка печатающей головки.
ошибка | Горит, когда в принтере нет бумаги. Для возобновления печати загрузите бумагу в податчик листов и после этого нажмите кнопку Обслуживание. Горит, когда произошло замятие бумаги. Удалите всю бумагу из податчика листов и потом заново загрузите бумагу. Если световой индикатор продолжит мигать, то выключите принтер и аккуратно удалите из него всю бумагу. Мигает, когда черный или цветной чернильный картридж почти пуст. Горит, когда черный или цветной чернильный картридж пуст. Замените черный чернильный картридж (T036) или цветной чернильный картридж (T037). Мигает, когда печатающая головка перемещается в позицию замены чернильного картриджа.

[К началу]

Следующая