Закрыть # Загрузка отдельных листов Для загрузки в принтер обычной бумаги выполните указанные ниже действия.
| Выдвиньте выходной лоток. Затем отожмите выступ на левой боковой направляющей и передвиньте ее влево таким образом, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину вашей бумаги.
| Распушите стопку бумаги, потом постучите ей по ровной поверхности, чтобы выровнять края.
| Загрузите стопку бумаги в податчик листов печатной стороной вверх. При этом правый край стопки должен касаться правой боковой направляющей. После этого придвиньте левую боковую направляющую к левому краю стопки бумаги. Убедитесь, что стопка бумаги находится под выступами внутри боковых направляющих.
Оставьте достаточно свободного места перед принтером, чтобы бумага могла полностью из него выйти. Всегда загружайте бумагу в податчик листов узкой стороной вперед. Убедитесь, что стопка бумаги находится под меткой в виде стрелки, расположенной внутри боковой направляющей. Убедитесь, что стопка бумаги находится под выступами внутри боковых направляющих. Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если вы в качестве установки Printable Area (Область печати) выбрали параметр Maximum (Максимальная). [К началу] Закрыть