Как сделать / Настройка вашего принтера для работы в сети

# Для пользователей Windows XP и 2000

> Настройка вашего принтера в качестве принтера общего доступа
> Доступ к принтеру по сети

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер таким образом, чтобы его смогли использовать другие компьютеры, работающие в сети.

| Примечание:

Этот раздел написан только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите использовать ваш принтер в качестве принтера общего доступа, то проконсультируйтесь с вашим администратором сети.

Для установки программ в Windows 2000/NT 4.0 необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя с правами администратора (пользователь, который входит в группу Администраторов).

Для установки программ в Windows XP необходимо зарегистрироваться с учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера). Вы не сможете устанавливать программное обеспечение, если вы зарегистрировались как пользователь с учетной записью Limited (С ограничениями). После того, как вы установили Windows XP, учетная запись пользователя устанавливается как Computer Administrator (Администратор компьютера).

Изображения, приведенные в следующем разделе, относятся к операционной системе Windows 2000.

Сначала вы должны настроить принтер в качестве принтера общего доступа на том компьютере, к которому он подключен. Потом вы должны добавить принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети.

## Настройка вашего принтера в качестве принтера общего доступа

Чтобы использовать ваш принтер совместно с другими компьютерами сети выполните указанные ниже действия для конфигурирования компьютера, к которому подключен принтер.

| Примечание:

Изображения, приведенные в следующем разделе, относятся к операционной системе Windows 2000.

| Для пользователей Windows 2000, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), потом щелкните на Printers (Принтеры). Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления), затем щелкните на Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), потом щелкните на Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Щелкните правой кнопкой на пиктограмме вашего принтера. Потом щелкните на Sharing (Доступ).

| Select Shared as (Общий ресурс), потом введите имя для принтера общего доступа.

|  | Примечание:

В названии принтера нельзя использовать пробелы и дефисы.

> Если вы хотите, чтобы Windows 2000 или XP автоматически загрузили драйверы принтера на компьютеры, работающие под разными версиями Windows, щелкните на Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите окружение и операционные системы для других компьютеров. Щелкните на OK, а потом вставьте в дисковод CD-ROM компакт-диск с программным обеспечением принтера. Выберите WIN9X для Windows Me, 98 или 95. Щелкните на OK, чтобы установить дополнительные драйверы.

| Щелкните на OK или щелкните на Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы.

[К началу]

## Доступ к принтеру по сети

Для использования вашего принтера другими компьютерами в сети вы сначала должны добавить принтер для каждого компьютера, который будет к нему обращаться. Выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

До того, как к вашему принтеру можно будет обращаться с других компьютеров, он должен быть настроен как общий ресурс на том компьютере, к которому он непосредственно подключен. За указаниями обратитесь к разделу Настройка вашего принтера в качестве принтера общего доступа.

| Для пользователей Windows 2000, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), потом щелкните на Printers (Принтеры). Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления). Затем щелкните на Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), потом щелкните на Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Add Printer (Добавить принтер). Откроется мастер Add Printer (Добавить принтер).

| Щелкните на Next (Дальше).

| Выберите Network printer (Сетевой принтер), потом щелкните на Next (Дальше).

| В следующем экране щелкните на Next (Дальше).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме того компьютера, к которому непосредственно подключен принтер. Потом щелкните на пиктограмме соответствующего принтера.

| Щелкните на Next (Дальше) и следуйте выводимым на экран указаниям.

|  | Примечание:

В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключен принтер, мастер Add Printer (Добавить принтер) может выдать вам сообщение о том, что нужно установить драйвер принтера с CD-ROM с программным обеспечением принтера. В этом случае щелкните на кнопке Have Disk (Установить с диска) и следуйте выводимым на экран указаниям.

Для мониторинга состояния принтера общего доступа вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет иметь доступ к принтеру. За указаниями обратитесь к разделу Установка EPSON Status Monitor 3.

### Установка EPSON Status Monitor 3

Для мониторинга состояния принтера, к которому будет осуществляться доступ по сети, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет иметь доступ к принтеру. Выполните указанные ниже действия.

| Вставьте в привод CD-ROM компакт-диск с программным обеспечением принтера. Если не откроется диалоговое окно программы Installer, выполните двойной щелчок на находящемся на компакт-диске файле SETUP.EXE.

| Выберите Install EPSON Software (Установить программное обеспечение EPSON) и щелкните на .

| Щелкните на Advanced (Расширенный) и выберите только EPSON Status Monitor3, потом щелкните на Install (Установить).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

Предыдущая | Следующая