Различные возможности печати

# Печать плакатов

> Загрузка бумаги
> Установки драйвера
> Печать

Печать плакатов позволяет вам печатать изображения плакатных размеров путем такого увеличения одной страницы, что при печати она размещается на нескольких листах бумаги.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в ваш принтер.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Установки драйвера

### Для Windows

| Обратитесь к драйверу принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для Windows

| На закладке Main (Главное) выберите Media Type (Тип носителя), который вы хотите использовать.

| Установка Media Type (Тип носителя)

| На закладке Paper (Бумага) выберите Paper Size (Размер бумаги).

| На закладке Layout (Макет) поставьте флажок в клетку Multi-Page (Многостраничность). Затем переключите селектор Poster (Плакат).

| Выберите число печатаемых страниц: 4, 9 или 16 страниц.

| Щелкните на кнопке Settings (Параметры), чтобы настроить способ, которым будет печататься ваш плакат. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

| Для печати плаката задайте следующие установки.

Print Cutting Guides (Перекрытие листов) | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы включить параметр печати направляющих для разрезания.
Overlapping Alignment Marks (Перекрытие фрагментов) | Изображения будут печататься с небольшими перекрытиями и, кроме того, будут печататься маркеры выравнивания, чтобы обеспечить более точную подгонку изображений.
Trim Lines (Линии отреза) | Печатает на изображениях граничные линии, чтобы указать вам, где нужно подгонять страницы.

|  | Примечание:

Если вы не хотите печатать весь плакат, а хотите напечатать только несколько панелей, то щелкните на панелях, которые вы не хотите печатать.

| Щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно установок драйвера.

### Для Macintosh

| Обратитесь к драйверу принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для Macintosh

| В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) выберите Paper Size (Размер бумаги).

| В диалоговом окне Print (Печать) выберите Media Type (Тип носителя), который вы хотите использовать.

| Установка Media Type (Тип носителя)

| В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) поставьте флажок в клетку Multi-Page (Многостраничность). Потом выберите селектор Poster (Плакат).

| Для печати плаката задайте следующие установки.

1 page covers xx sheets (1 страница занимает хх листов) | Указывает число печатаемых листов на одной странице. Можно выбрать 4, 9, или 16 листов.
Overlapping Alignment Marks (Перекрытие фрагментов) | Изображения будут печататься с небольшими перекрытиями и, кроме того, будут печататься маркеры выравнивания, чтобы обеспечить более точную подгонку изображений.
Trim Lines (Линии отреза) | Печатает на изображениях граничные линии, чтобы указать вам, где нужно подгонять страницы.
Panel Selection (Выбор панелей) | Щелкните на панелях, которые печатать не нужно, а затем на кнопке OK для печати оставшихся панелей.

|  | Примечание:

Если вы не хотите печатать весь плакат, а хотите напечатать только несколько панелей, щелкните на Panel Selection (Выбор панелей), затем щелкните на панелях, которые вы не хотите печатать, и, наконец, щелкните на OK.

| Щелкните на OK чтобы закрыть диалоговое окно Layout (Макет).

[К началу]

## Печать

После выполнения всех перечисленных выше шагов начинайте печатать.

[К началу]

Предыдущая | Следующая