Информация об изделии / Спецификации принтера

# Электрические

Диапазон входного напряжения | От 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | От 50 до 60 Гц
Диапазон входной частоты | От 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | От 0.4 до 0.2 A
Потребляемая мощность | Примерно 19 вт. (ISO10561 Letter Pattern) Примерно 3.0 вт. в режиме ожидания Примерно 2.7 вт. в режиме отключения питания

| Примечание:

Проверьте табличку на задней стороне вашего принтера. Там указано его рабочее напряжение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая