Закрыть # Конверты Для загрузки конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.
| Выдвиньте выходной лоток.
| Затем отожмите выступ на левой боковой направляющей и передвиньте ее влево таким образом, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину вашего конверта.
| Загружайте конверты узкой стороной вперед, с клапаном, обращенным вниз, как это показано на рисунке.
|  | Примечание:
Конверты заметно отличаются по качеству складок и по толщине. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой нужно каждый конверт из стопки тщательно прогладить. Если при загрузке конвертов качество печати ухудшилось, то загружайте в податчик по одному конверту за раз.
Не используйте искривленные или мятые конверты. Перед загрузкой выравнивайте клапаны конвертов. Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться. [К началу]
Закрыть