Информация об изделии / Спецификации принтера

# Бумага

> Технические характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Так как качество бумаги любой конкретной марки или типа может меняться производителем в любой момент времени, то EPSON не может аттестовать качество бумаги любой марки или типа, выпущенной не EPSON. Перед закупкой больших партий бумаги или перед печатью больших заданий всегда проверяйте качество печати на образцах.

## Технические характеристики бумаги

Отдельные листы:

Формат | A4 (210 мм x 297 мм) A5 (148 мм x 210 мм) Letter (215.9 мм x 279.4 мм) Half letter (139.7 мм x 215.9 мм) Legal (215.9 мм x 355.6 мм) Executive (184.2 мм x 266.7 мм) Определенная пользователем (от 89 до 241.3 x от 89 до 1117.6 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | От 0.08 мм до 0.11 мм
Вес (для простой документной бумаги) | От 64 г/м2 до 90 г/м 2

Конверты:

Формат | No. 10 (104.8 мм x 241.3 мм) DL (110 мм x 220 мм) C6 (114 мм x 162 мм) 132 мм x 220 мм
Типы бумаги | Простая документная бумага, для авиапочты
Толщина | От 0.16 мм до 0.52 мм
Вес | От 45 г/м2 до 75 г/м2

Открытки:

Формат | A6 (105 мм x 148 мм) 5 x 8" (127 мм x 203.2 мм) 8 x 10" (203.2 мм x 254 мм)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Прозрачные пленки, непрозрачные белые пленки:

Формат | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (215.9 мм x 279.4 мм) A6 (105 мм x 148 мм) для глянцевой пленки
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Self Adhesive Sheets (Самоклеящиеся листы):

Формат | A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Photo Paper (Фотобумага):

Формат | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (215.9 мм x 279.4 мм) Panorama (210 мм x 594 мм) 4 x 6" (113.6 мм x 175.4 мм) 100 мм x 150 мм 200 мм x 300 мм
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Photo Stickers (Фотонаклейки):

Формат | A6 (105 мм x 148 мм) с 4 или 16 кадрами
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага):

Формат | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (215.9 мм x 279.4 мм)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

| Примечание:

Бумага низкого качества может ухудшать качество печати, вызывать замятие бумаги и другие проблемы. Если вы столкнулись с проблемами, то перейдите на бумагу более высокого качества.

Не загружайте мятую бумагу или бумагу со складками.

Используйте бумагу при нормальных условиях: Температура от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60% RH

EPSON Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества EPSON) и Self Adhesive Sheets (Самоклеящиеся листы) должны храниться при следующих условиях: Температура от 15 до 30°C Относительная влажность от 20 до 60% RH

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы (включая листы панорамного формата) и открытки

Конверты

A: | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм (0.12 дюйма). При загрузке нескольких листов EPSON Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества EPSON) минимальный размер верхнего поля равен 30.0 мм (1.2 дюйма).
B-L: | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм (0.12 дюйма).
B-R: | Минимальный размер правого поля равен 3.0 мм (0.12 дюйма):
C: | Минимальный размер нижнего поля равен 14.0 мм (0.54 дюйма). При печати около нижнего поля минимального размера некоторые цвета могут печататься неправильно. В этом случае нужно увеличить нижнее поле.
: | Вы можете уменьшить нижнее поле до 3 мм, если на закладке Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Для Macintosh) драйвера принтера выберете в Printable Area (Область печати) установку Maximum (Максимальная). Однако, в дополнительной области качество печати может ухудшиться. Поэтому перед большими объемами печати с такой установкой всегда делайте пробные распечатки на отдельных листах для оценки качества печати.

|  | Примечание:

Всегда загружайте бумагу в принтер коротким краем вниз. Загружайте конверты таким образом, чтобы закрывающийся клапан конверта был внизу, и чтобы сторона с закрывающимся клапаном была внизу.

[К началу]

Предыдущая | Следующая