Как сделать / Проверка и обслуживание принтера

# Проверка дюз печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что отпечатки бледные или в отпечатках пропущены точки, то возможно, что вы сумеете определить проблему путем проверки дюз печатающей головки.

Вы можете проверить дюзы печатающей головки при помощи вашего компьютера, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), или проверить их непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)

Для использования утилиты Nozzle Check обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

Не используйте утилиту Nozzle Check, когда выполняется печать, так как это может привести к порче вашего отпечатка.

### Для Windows

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага формата A4 или Letter.

| На панели задач щелкните правой кнопкой на пиктограмме принтера и потом выберите Nozzle Check (Проверка дюз). Или обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкнув на закладке Utility (Сервис). а потом щелкнув на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для Macintosh

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Для пользователей Mac OS 8.1 или выше (кроме Mac OS X), обратитесь к диалоговому окну Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы), щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис) и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз). Для пользователей Mac OS X, в Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию) в папке Application (Приложение) выполните двойной щелчок в папке EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON), выберите ваш принтер, в окне Printer List (Список принтеров) щелкните на OK и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для проверки дюз печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Выключите ваш принтер.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага формата A4 или Letter.

| Нажмите кнопку Обслуживание, и потом в течение трех секунд нажимайте кнопку питания .

| Держите нажатой кнопку Обслуживание, а затем нажмите кнопку питания , чтобы включить принтер. Затем отпустите кнопку питания . Когда начнется проверка дюз, отпустите кнопку Обслуживание.

Принтер напечатает тестовую страницу, в которой содержится информация о версии ПЗУ вашего принтера, код счетчика чернил и шаблон проверки дюз. Ниже приведены примеры распечаток.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающая головка нуждается в чистке

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то это указывает на проблему с принтером. Возможно, что засорились дюзы печатающей головки или печатающую головку нужно перекалибровать. За более подробной информацией по прочистке печатающей головки обратитесь к разделу Прочистка печатающей головки. За информацией по калибровке печатающей головки обратитесь к разделу Калибровка печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая