Как сделать / Проверка и обслуживание принтера

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что отпечатки бледные, или на отпечатках пропущены точки, то возможно вы сумеете решить эти проблемы путем прочистки печатающей головки, что обеспечивает правильную работу дюз.

Вы можете прочистить печатающую головку при помощи вашего компьютера, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), или прочистить ее непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуются как цветные, так и черные чернила. Чтобы избежать лишней траты чернил, чистите печатающую головку только в том случае, если качество печати ухудшилось. Например, если распечатка нечеткая или имеет неправильные или пропущенные цвета.

Сначала следует использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), которая поможет вам убедиться, нужна ли Прочистка печатающей головки. Это позволит сэкономить чернила.

Если мигает или горит световой индикатор ошибки , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

Не запускайте утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Nozzle Check (Проверка дюз) пока выполняется печать. В противном случае это может привести к порче вашего отпечатка.

## Использование утилиты Head Cleaning

Для использования утилиты Head Cleaning, обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для Windows

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибки не горит.

|  | Примечание:

Если световой индикатор ошибки мигает , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

| На панели задач щелкните правой кнопкой на пиктограмме принтера и потом выберите Head Cleaning (Прочистка печатающей головки). Или обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкните на закладке Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Для доступа к программному обеспечению принтера щелкните на закладке Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае принтер может выйти из строя.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) щелкните на Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз), чтобы проверить, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то возможно, что вам следует повторить процедуру чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что у одного или обеих чернильных картриджей истек срок годности или они испорчены и нуждаются в замене. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

### Для Macintosh

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибки не горит.

| Для пользователей Mac OS 9 или более ранних версий, обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка печатающей головки). Для пользователей Mac OS X, в Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию) в папке Application (Приложение) выполните двойной щелчок в папке EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON), выберите ваш принтер, в окне Printer List (Список принтеров) щелкните на OK и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае принтер может выйти из строя.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) щелкните на кнопке Confirmation (Подтверждение), чтобы напечатать шаблон проверки дюз и чтобы сбросить цикл чистки. С помощью шаблона проверки дюз убедитесь, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что у одного или обеих чернильных картриджей истек срок годности или они испорчены и нуждаются в замене. О том, как заменить чернильный картридж говорится в разделе Качество печати не улучшилось после прочистки печатающей головки.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что световой индикатор питания горит и что световой индикатор ошибки не горит.

|  | Примечание:

Если мигает или горит световой индикатор ошибки , то вы не сможете прочистить печатающую головку и эта работа начнется с запуска процедуры замены чернильного картриджа. Если на этот момент вы не хотите заменять чернильный картридж, то снова нажмите кнопку Обслуживание , чтобы вернуть печатающую головку в исходную позицию.

| Держите нажатой кнопку Обслуживание до трех секунд.

|  | Примечание:

Если вы будете держать кнопку Обслуживание нажатой менее трех секунд, бумага будет подана в принтер. Если вы держите кнопку нажатой более шести секунд, печатающая головка переместиться в позицию замены чернильного картриджа. Нажмите кнопку Обслуживание вновь, чтобы извлечь бумагу из принтера или вернуть печатающую головку в исходнгую позицию, а затем повторите шаг 1.

> Принтер начнет чистить печатающую головку и начнет мигать световой индикатор питания .

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае принтер может выйти из строя.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы проверить, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что у одного или обеих чернильных картриджей истек срок годности или они испорчены и нуждаются в замене. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая