Решение проблем

# Проблемы с качеством печати

> Горизонтальные полосы
> Неровная печать или полосы по вертикали
> Разрывы цветов
> Неправильные или пропущенные цвета
> Нерезкая или смазанная распечатка
> Качество печати не улучшилось после прочистки печатающей головки

Если у вас проблемы с качеством печати, то сначала выполните
. Потом сравните вашу тестовую печать с приведенными ниже рисунками. Щелкните на надписи под той иллюстрацией, которая больше всего похожа на вашу распечатку.

Горизонтальные полосы | Неровная печать или полосы по вертикали
Горизонтальные полосы | Неровная печать или полосы по вертикали
Неправильные или пропущенные цвета | Нерезкая или смазанная распечатка

## Горизонтальные полосы

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что бумага загружена в податчик листов печатной стороной вверх.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы прочистить возможно засоренные дюзы.

- Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
  Калибровка печатающей головки

- Сбросьте все пользовательские установки, для чего нужно на закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) в качестве установки для Mode (Режим) выбрать Automatic (Автоматически).

- Проверьте световой индикатор Ошибка. Если индикатор мигает, замените соответствующий чернильный картридж.
  Замена чернильного картриджа

- Убедитесь, что в программном обеспечении вашего принтера в установке Printable Area (Область печати) нет флажка в клетке Maximum (Максимальная). Когда этот флажок установлен, то в расширенной области могут появиться полосы.

- Убедитесь, что установка Media Type (Тип носителя), выбранная в программном обеспечении принтера, соответствует типу носителя, загруженному в принтер.

- Убедитесь, что в клетке MicroWeave стоит флажок, если эта клетка доступна в диалоговом окне Advanced (Расширенный).
  Для пользователей Windows, Задание установок Advanced (Расширенный)
  Для пользователей Macintosh, Задание установок Advanced (Расширенный)

[К началу]

## Неровная печать или полосы по вертикали

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что бумага загружена в податчик листов печатной стороной вверх.

- Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
  Калибровка печатающей головки

- В диалоговом окне Advanced (Расширенный) уберите флажок из клетки High Speed (Высокая скорость).

- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы прочистить засорившиеся дюзы.
  Прочистка печатающей головки

- Убедитесь, что установка Media Type (Тип носителя), выбранная в программном обеспечении принтера, соответствует типу носителя, загруженному в принтер.

- Убедитесь, что в клетке MicroWeave стоит флажок, если эта клетка доступна в диалоговом окне Advanced (Расширенный).

[К началу]

## Разрывы цветов

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что ваша бумаге не порвана, не грязная и не слишком старая. Проверьте также, что ваша бумага загружена в податчик листов печатной стороной вверх.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы прочистить засорившиеся дюзы.

- Проверьте световой индикатор ошибка. Если индикатор мигает, замените соответствующий чернильный картридж.
  Замена чернильного картриджа.

- Настройте установки цветов в вашем приложении или в диалоговом окне Advanced (Расширенный) программного обеспечения вашего принтера.
  Для пользователей Windows, Задание установки Advanced (Расширенный)
  Для пользователей Macintosh, Задание установки Advanced (Расширенный)

- Сбросьте все установки и на закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) в качестве установки для Mode (Режим) выберите Automatic (Автоматически).

- Убедитесь, что установка Media Type (Тип носителя), выбранная в программном обеспечении принтера, соответствует типу носителя, загруженному в принтер.

[К началу]

## Неправильные или пропущенные цвета

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Измените установку Ink (Чернила) в программном обеспечении вашего принтера на Color (Цветные).

- Настройте установки цвета в вашем приложении или в диалоговом окне Advanced (Расширенный) программного обеспечения принтера.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
  Прочистка печатающей головки.
  Если цвета все еще будут неправильными или будут пропущены, то замените цветной чернильный картридж. Если проблема останется, то замените и черный чернильный картридж.
  Замена чернильного картриджа

- Не используйте чернильные картриджи с просроченным сроком годности (срок годности указан на упаковке картриджа). Если вы длительное время не использовали принтер, то также установите в него новые чернильные картриджи.
  Замена чернильного картриджа

[К началу]

## Нерезкая или смазанная распечатка

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что вы используете правильный драйвер для вашего принтера.

- Используйте только бумагу, рекомендуемую EPSON.

- Убедитесь, что принтер стоит на ровной устойчивой поверхности, превышающей размеры принтера по всем направлениям. В наклонном положении принтер будет работать неправильно.

- Убедитесь, что бумага не порвана, не грязная и не слишком старая. Убедитесь также, что бумага загружена в податчик листов печатной стороной вверх.

- Убедитесь, что ваша бумага сухая и расположена печатной стороной вверх. Убедитесь также, что вы используете бумагу допустимого типа.
  Бумага

- Сбросьте все пользовательские установки. Для этого на закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) выберите в качестве установки для Mode (Режим) Automatic (Автоматически).

- Если бумага скручена в направлении печатной стороны, то разровняйте ее или немного выгните в противоположном направлении.

- Вынимайте из выходного лотка каждый лист, как только он будет напечатан, особенно если вы используете прозрачные пленки.

- Если вы печатаете на глянцевом носителе или на прозрачных пленках, то под стопку носителя подкладывайте лист подложки (или лист обычной бумаги). Или загружайте по одному листу за раз.

- Не дотрагивайтесь сами и не допускайте контакта каких-либо предметов с напечатанной стороной прозрачной пленки или бумаги с тонким покрытием. После печати до документов, напечатанных на прозрачных пленках или на глянцевых носителях, нельзя дотрагиваться несколько часов, пока чернила полностью не высохнут.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
  Прочистка печатающей головки

- Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
  Калибровка печатающей головки

- Несколько раз пропустите через принтер сухую бумагу. Если проблема останется, то возможно, что внутрь принтера протекли чернила. В этом случае нужно протереть принтер внутри мягкой чистой материей.

|  | Предупреждение:

Будьте осторожны и не дотрагивайтесь до зубчатых механизмов внутри принтера.

|  | Предостережение:

Старайтесь не стереть смазку с направляющей печатающей головки.

[К началу]

## Качество печати не улучшилось после прочистки печатающей головки

Если качество ваших распечаток не улучшилось после нескольких чисток и калибровок печатающей головки, то возможно, что один или оба чернильных картриджа слишком старые или испорчены и их нужно заменить.

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как Status Monitor уведомит вас, что картридж пуст, обратитесь к разделу.
Замена чернильного картриджа

[К началу]

Предыдущая | Следующая