Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование EPSON Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованным каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако, при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически будет проверять надежность картриджа.

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты Status Monitor. За указаниями обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Использование кнопок панели управления принтера

Световые индикаторы принтера проинформируют вас, когда настанет время приобрести чернильный картридж для замены и когда нужно провести замену пустого чернильного картриджа.

В этой таблице показано состояние световых индикаторов вашего принтера и дано описание действий, которые вам нужно выполнить.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите для замены черный (T036) или цветной (T037) чернильный картридж.
| Замените пустой черный или цветной чернильный картридж.

Чтобы определить, какой чернильный картридж опустел, посмотрите на сообщение EPSON Status Monitor 3 (для Windows) или EPSON StatusMonitor (для Macintosh).

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. Если на вашу кожу попали чернила, то сразу вымойте запачканное место с мылом и водой. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после этого вы ощущаете дискомфорт или если у вас останутся проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не пытайтесь перезаправить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже если картридж будет перезаправлен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечание:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже если в другом картридже еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, нужно одновременно нажать кнопки Обслуживание и Питание.

Чернила расходуются при печати документов, а также при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к разделу Правила обращения с чернильными картриджами.

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки Обслуживание выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Обслуживание . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать, а световой индикатор ошибки начнет мигать или будет гореть непрерывно. Если чернил нет в обоих картриджах, то печатающая головка сначала переместится в позицию замены черного чернильного картриджа. После замены черного картриджа снова нажмите кнопку Обслуживание чтобы головка переместилась в позицию замены цветного чернильного картриджа.

|  | Предостережение:

Не перемещайте печатающую головку руками, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку Обслуживание.

При замене чернильных картриджей соблюдайте осторожность и не дотрагивайтесь до датчика картриджа, показанного ниже.

| Поднимите до упора прижимную планку чернильного картриджа. Чернильный картридж частично приподнимется из держателя картриджа. Выньте картридж из принтера и правильно утилизируйте его. Не пытайтесь разобрать или перезаправить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы ощущаете дискомфорт или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакета и после этого удалите с него только желтую защитную ленту. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме, расположенной на боковой стенке картриджа.

|  | Предостережения:

Перед установкой картриджа обязательно удалите с него желтую защитную ленту, так как в противном случае он может полностью выйти из строя и вы не сможете печатать.

Если вы установили чернильный картридж, не удалив защитную желтую ленту, то вы должны снять этот картридж и заменить его на новый. Подготовьте новый картридж, не забыв снять с него защитную желтую ленту, после чего установите этот картридж в принтер.

Не удаляйте с верхней части картриджа синюю защитную ленту, так как в противном случае печатающая головка может засориться и не сможет печатать.

Не удаляйте с нижней части картриджа защитную ленту, так как иначе картридж станет непригоден к использованию.

Не дотрагивайтесь до зеленой интегральной микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как это может привести к невозможности нормальной работы принтера и печати.

Если вы временно удалили чернильный картридж из принтера, постарайтесь предотвратить попадание грязи и пыли в отверстие подачи чернил в картридже. Храните чернильный картридж в тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа убедитесь, что он установлен так, как показано на рисунке выше (наклейка, идентифицирующая цвет чернильного картриджа должна быть сверху). Конструкция клапана для подачи чернил разработана таким образом, что чернила не могут вытечь из картриджа. Тем не менее, рекомендуется аккуратное обращение с картриджем. Не дотрагивайтесь до отверстия для подачи чернил на картридже или до области вокруг него.

Уставаливайте новый чернильный картридж в принтер сразу после того, как вытащили старый чернильный картридж. Иначе головка принтера может высохнуть, что сделает невозможным нормальное функционирование принтера.

| Поставьте чернильный картридж в держатель чернильного картриджа и потом закройте прижимную планку чернильного картриджа. Не прилагайте к картриджу излишней силы.

|  | Предостережение:

После того, как вы удалите чернильный картридж из принтера, нужно немедленно установить новый картридж. Если картридж отсутствует в гнезде, то печатающая головка высохнет и не сможет печатать.

| Закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку Обслуживание . Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы подачи чернил. Эта процедура длится примерно тридцать секунд. После окончания процедуры зарядки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор ошибки погаснет.

|  | Предостережение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс зарядки системы подачи чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор, потому что иначе зарядка чернил может не завершиться.

[К началу]

## Использование EPSON Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 (Windows) или EPSON StatusMonitor (Macintosh) вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если в чернильном картридже мало или вообще нет чернил, то нужно в окне EPSON Status Monitor щелкнуть на кнопке How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте выводимым на экран указаниям.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к разделу Использование EPSON Status Monitor 3 для Windows, или Использование EPSON StatusMonitor для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Следующая