Как сделать / Проверка и обслуживание принтера

# Проверка состояния принтера

> Для Windows
> Для Macintosh

## Для Windows

### С помощью progress meter (Линейки прогресса)

Когда вы послали на принтер задание на печать, на экране вашего компьютера появляется progress meter (Линейка прогресса), как это показано на приведенном ниже рисунке.

Progress meter показывает степень выполнения текущего задания на печать и, если между принтером и компьютером организовано двунаправленное соединение, предоставляет информацию о состоянии принтера. Кроме того, он выводит полезные советы для улучшения печати и сообщения об ошибках. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

#### Советы по печати EPSON

В нижней части окна progress meter (Линейка прогресса) в текстовом окне появляются советы, которые помогут вам получить максимум результатов от программного обеспечения вашего принтера EPSON. Каждые 30 секунд появляется новый совет. Чтобы получить более подробную информацию, относящуюся к выведенному в данный момент совету, нужно щелкнуть на кнопке Details (Подробности).

#### Сообщения об ошибках

Если проблема возникнет во время печати, то в текстовом окне в верхней части окна progress meter появится сообщение об ошибке. Для получения более подробной информации щелкните на Technical Support (Техническая поддержка), чтобы получить доступ к руководству Problem Solver (Решение проблем) в формате HTML.

Если осталось мало чернил или они закончились, то под текстовым окном появится кнопка How to (Как сделать). Щелкните на How to (Как сделать) и EPSON Status Monitor 3 начнет выдавать вам пошаговые указания по процедуре замены чернильного картриджа.

### Использование EPSON Spool Manager

EPSON Spool Manager работает аналогично Windows Print Manager (Диспетчер печати Windows). При одновременном получении нескольких заданий на печать он упорядочивает их согласно порядку поступления (для принтеров в локальной сети это можно назвать очередью на печать). Когда задание на печать достигает верхней строки, то EPSON Spool Manager посылает это задание на принтер. Из Spool Manager вы можете отменять задания на печать. Вы также можете просматривать информацию о состоянии печати для всех заданий на печать, посланных на ваш принтер. Кроме того, вы можете прерывать, возобновлять или перезапускать выбранные задания на печать.

| Примечание:

Утилита EPSON Spool Manager недоступна для операционных систем Windows 2000 или Windows XP.

После того, как вы пошлете задание на печать, на панели задач появится кнопка EPSON Stylus C42 Series Readme. Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть EPSON Spool Manager.

### Использование EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 выводит подробную информацию о состоянии принтера.

| Примечание:

Перед использованием EPSON Status Monitor 3 прочтите файл README. Чтобы открыть этот файл, щелкните на Start (Пуск), укажите на Programs (Программы) (для пользователей Windows Me, 98, 95, and 2000) или на All Programs (Все программы) (для пользователей Windows XP), потом на EPSON или на EPSON Printers (Принтеры EPSON) и затем щелкните на EPSON Stylus C42 Series Readme.

#### Доступ к EPSON Status Monitor 3

Утилиту EPSON Status Monitor 3 можно вызвать двумя способами:

- На панели задач Windows выполните двойной щелчок на ярлыке пиктограммы, имеющей вид принтера. За более подробной информацией по настройке этой пиктограммы обратитесь к разделу Контролируемые параметры.

- Откройте программное обеспечение принтера, щелкните на закладке Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке EPSON Status Monitor 3.

Когда вы обратились к EPSON Status Monitor 3, на экране появится следующее окно:

#### Просмотр информации в EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 предоставляет следующую информацию.

- Current Status (Текущее состояние):
  EPSON Status Monitor 3 предоставляет вам подробную информацию о состоянии принтера, выводит графическую информацию и сообщения о текущем состоянии. Если осталось мало чернил или они закончились, то в окне EPSON Status Monitor 3 появится кнопка How to (Как сделать). Щелкнув на How to (Как сделать), вы увидите подробные указания по процедуре замены чернильного картриджа, а печатающая головка переместится в позицию замены чернильных картриджей.

- Ink Levels (Уровни чернил):
  EPSON Status Monitor 3 в графическом виде показывает количество оставшихся чернил и оценивает, сколько еще страниц можно напечатать до того, как чернила совсем закончатся. Для цветного чернильного картриджа (имеющего три отсека) уровень оставшихся чернил всех цветов будет определяться уровнем чернил в том отсеке, где их осталось меньше всего.

- Ink Cartridge Information (Информация о чернильном картридже):
  Для получения информации о чернильном картридже щелкните Information (Информация).

- Technical Support (Техническая поддержка):
  Из EPSON Status Monitor 3 вы можете обратиться к руководству Problem Solver (Решение проблем) в формате HTML. Если вы столкнулись с проблемой, то в окне EPSON Status Monitor 3 щелкните на Technical Support (Техническая поддержка).

[К началу]

## Для Macintosh

### Использование EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor контролирует работу принтера. Если он обнаружит ошибку в работе принтера, то сразу же выдаст вам информационное сообщение об ошибке.

Если осталось мало чернил или они закончились, то появится кнопка How to (Как сделать). Щелкните на How to (Как сделать) и EPSON StatusMonitor начнет выдавать вам пошаговые указания по процедуре замены чернильного картриджа.

Вы также можете использовать эту утилиту для проверки уровня чернил до начала печати. После открытия EPSON StatusMonitor показывает количество оставшихся чернил на момент его открытия. Для обновления информации об уровне чернил нужно щелкнуть на кнопке Update (Обновить).

#### Доступ к EPSON StatusMonitor

Для доступа к EPSON StatusMonitor выполните указанные ниже действия.

##### Для пользователей MAC OS 8.1 или более поздних версий (кроме Mac OS X)

| В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (Печать) или на Page Setup (Параметры страницы). Появится диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке пиктограммы StatusMonitor или щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), а потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor. Появится диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

##### Для пользователей Mac OS X

| Выполните двойной щелчок на Macintosh HD (имя жесткого диска по умолчанию), выполните двойной щелчок на папке Application (Приложение) и потом выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON). Появится окно Printer List (Список принтеров).

| Выберите ваш принтер и щелкните на OK. Появится диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor. Появится диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

#### Использование диалогового окна Configuration Settings (Установки конфигурации)

Чтобы изменить способ, которым утилита EPSON StatusMonitor контролирует работу вашего принтера, или изменить способ, которым ваш принтер обрабатывает задания на печать, выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

| В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (Печать) или на Page Setup (Параметры страницы).

| Щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис).

| Щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация). Появится диалоговое окно Configuration Settings (Установки конфигурации).

В диалоговом окне Configuration Settings (Установки конфигурации) вы можете задавать следующие установки.

Error notification (Сообщение об ошибке) | Выберите способ, которым EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас в случае возникновения ошибки.
Warning (Предупреждение) | Выберите способ, которым EPSON StatusMonitor будет информировать вас, если потребуется вывод предупреждающего сообщения.
Temporary Spool folder (Папка временного буфера) | Укажите папку, в которой будут временно храниться данные печати.
Temporary High Speed Copies folder (Временная папка для быстрого копирования) | Укажите папку, в которой будут временно храниться данные печати нескольких копий.
Data will be sent to the printer after being stored on your disk (Данные будут посланы на принтер после того, как будут сохранены на вашем жестком диске). | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы предотвратить появление горизонтальных полос в распечатках, содержащих изображения. Для этого компьютер будет временно сохранять данные изображения на своем жестком диске. В этом случае компьютер будет пересылать на принтер данные целиком, а не прямоугольными участками.
Check for errors before starting to print (Перед началом печати проверять наличие ошибок). | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы перед началом печати принтер проверял наличие ошибок.
Check the ink level before starting to print (Перед началом печати проверять уровень чернил). | Поставьте флажок в этой клетке, чтобы перед началом печати принтер проверял уровень чернил.

### Использование EPSON Monitor3

После того, как вы пошлете на принтер задание на печать, вы можете использовать утилиту EPSON Monitor3 для проверки, отмены или изменения приоритета заданий на печать, находящихся в очереди на печать. Эта утилита также показывает состояние печатаемого в данный момент задания.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

#### Доступ к EPSON Monitor3

Чтобы обратиться к EPSON Monitor3, выполните указанные действия.

| Сначала включите режим Background Printing (Фоновая печать) в Chooser или в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать).

| Пошлите на принтер задание на печать.

| В меню Application (Приложения), находящемся в правом конце строки меню выберите EPSON Monitor3. Появится диалоговое окно EPSON Monitor3.

| Примечание:

Вы также можете открыть EPSON Monitor3, если выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Monitor3 в папке Extensions.

#### Управление заданиями на печать с помощью EPSON Monitor3

С помощью утилиты EPSON Monitor3 вы можете управлять заданиями на печать, как это описано ниже:

- Используйте показанные ниже кнопки для приостановки, возобновления или удаления заданий на печать. Выберите задание на печать, которым вы хотите управлять, а потом щелкните на нужной кнопке.

| Hold (Приостановка) | Прерывает печать и держит текущее задание на печать в самом верху очереди заданий на печать.
| Resume (Возобновить) | Возобновляет печать.
| Delete (Удалить) | Останавливает печать и удаляет задание на печать из очереди на печать.

- Щелкните на Stop Print Queue (Остановить очередь на печать), чтобы остановить печать. Щелкните на Start Print Queue (Запустить очередь на печать), чтобы возобновить печать.

- Используйте показанные ниже кнопки для запуска утилит принтера.

| Прочистка печатающей головки | Запускает утилиту Print Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| StatusMonitor | Запускает утилиту EPSON StatusMonitor, которая показывает уровни оставшихся чернил.

- Для предварительного просмотра файла выполните двойной щелчок на файле в списке (эта функция недоступна, если вы печатаете командный файл ESC/P).

- Для изменения числа копий выбранного задания на печать, которое будет печататься, выполните двойной щелчок на Copies (Копии).

- Если вы щелкните на стрелке Show details (Подробнее), то в нижней части диалогового окна EPSON Monitor3 появится дополнительное окно, подобное тому, которое показано ниже. Дополнительное диалоговое окно содержит подробную информацию об установках драйвера принтера для данного документа.

#### Изменение приоритета заданий на печать

Для изменения приоритета у заданий на печать, находящихся в очереди на печать, нужно выполнить действия, описанные в этом разделе.

| Примечание:

Вы также можете изменять приоритет у тех заданий на печать, для которых в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать) драйвера принтера было задано время печати.

| В колонке Document Name (Имя документа) выберите то задание на печать, приоритет которого вы хотите изменить.

| Щелкните на стрелке Show details (Подробнее), чтобы в нижней части диалогового окна EPSON Monitor3 открыть дополнительное окно, аналогичное приведенному ниже.

| В списке Priority (Приоритет) выберите Urgent (Срочное), Normal (Нормальное), Hold (Приостановить) или Print Time (Время начала печати).

|  | Примечание:

Если вы выберете Print Time (Время начала печати), то откроется диалоговое окно, в котором вы сможете указать дату и время начала печати этого документа. Убедитесь, что в указанное время и компьютер и принтер будут включены.

[К началу]

Следующая