Настройки программного обеспечения принтера

# Изменение установок на вкладке Maintenance (Сервис)

> EPSON Status Monitor 3
> Проверка дюз
> Прочистка печатающей головки
> Калибровка печатающей головки
> Замена чернильных картриджей
> Диалоговое окно Speed & Progress (Ход печати)

Утилиты принтера EPSON дают возможность контролировать текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры техобслуживания принтера прямо из драйвера принтера.

Для использования этих утилит откройте вкладку Maintenance (Сервис) программного обеспечения принтера и нажмите на кнопку нужной утилиты. Как получить доступ к программному обеспечению принтера, описано в нижеследующем разделе.

| Доступ к программному обеспечению принтера

| Примечание:

Буква в скобках обозначает "горячую" клавишу этой утилиты. Чтобы открыть какую-либо утилиту, нажмите на клавишу Alt и соответствующую клавишу клавиатуры.

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) или Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа), если ваш принтер подключен к компьютеру через сеть.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

## EPSON Status Monitor 3

Утилита Status Monitor 3 информирует вас о текущем состоянии принтера, например, о количестве чернил, оставшихся в картриджах, возникающих ошибках и т.п.

Эта утилита доступна только при следующих условиях:

- Принтер подключен непосредственно к компьютеру через USB-порт.

- Компьютерная система поддерживает двунаправленный интерфейс.

[К началу]

## Проверка дюз

Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет работоспособность дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что дюзы печатающей головки нуждаются в прочистке, то запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) непосредственно из диалогового окна утилиты Nozzle Check (Проверка дюз).
Смотрите раздел Проверка дюз печатающей головки

[К началу]

## Прочистка печатающей головки

Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) управляет процедурой прочистки дюз печатающей головки. Дюзы печатающей головки необходимо прочищать, при снижении качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться в необходимости прочистки. Вы можете запустить утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) непосредственно из диалогового окна утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
Смотрите раздел Чистка печатающей головки

[К началу]

## Калибровка печатающей головки

Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) производит калибровку печатающей головки. Если на печати наблюдается несовпадение вертикальных линий или появление слишком темных либо слишком светлых областей печати, то нужно откалибровать головку с помощью этой утилиты.
Смотрите раздел Калибровка печатающей головки

[К началу]

## Замена чернильных картриджей

Утилита Ink Cartridge Replacement (Замена чернильных картриджей) позволяет вам заменить картриджи, если в них закончились чернила. Для использования этой утилиты нажмите на кнопку Ink Cartridge Replacement (Замена чернильных картриджей). Откроется диалоговое окно утилиты. Далее выполняйте инструкции на экране.

Для получения информации о замене чернильных картриджей с помощью панели управления принтера смотрите следующий раздел.
Смотрите раздел Использование кнопок панели управления принтера.

[К началу]

## Диалоговое окно Speed & Progress (Ход печати)

В этом диалоговом окне вы можете выполнить настройку скорости печати и индикации хода прогресса.

Доступны следующие установки:

| Примечание:

Доступные функции могут различаться в зависимости от версии программного обеспечения принтера, модели принтера и используемой версии Windows.

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Для более высокой скорости печати нескольких копий документа установите флажок High Speed Copies (Быстрое копирование). Это позволяет повысить скорость печати за счет использования свободной памяти жесткого диска компьютера в качестве кэш-памяти.

### Show Progress Meter (Показать ход печати)

Чтобы при каждой печати выводился индикатор прогресса печати, установите флажок Show Progress Meter (Показать ход печати).

### Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (для Windows XP и 2000)

Выберите этот переключатель, чтобы клиенты системы Windows NT имели возможность буферизовать документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый). (Приложения системы Windows NT используют формат EMF по умолчанию.)

Воспользуйтесь этой функцией, если документы, буферизованные в формате EMF, распечатываются неправильно.

Буферизация данных в формате RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые из проблем ("Для печати недостаточно оперативной памяти/свободной памяти на жестком диске ", "Медленная скорость печати" и др.) можно разрешить установкой флажка Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) .

| Примечание:

При буферизации данных в формате RAW индикация прогресса печати может отличаться от реального процесса печати.

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Нажмите на эту кнопку для открытия диалогового окна Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), в котором можно выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3.

Доступны следующие настройки:

Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Настройка уведомления о текущей ошибке. Выберите ошибки, о возникновении которых вы хотите получать уведомление. Примечание: Нажмите на кнопку Default (По умолчанию) для возвращения всех параметров окна Select Notification (Выбор контролируемых параметров) к их исходным значениям
Select Shortcut Icon (Выбор значка на панели задач) | Установите флажок Shortcut Icon (Значок в панели задач) и выберите значок, который будет отображаться в панели задач Windows. Если щелкнуть на этом значке, то откроется окно EPSON Status Monitor 3, а если щелкнуть на нем правой кнопкой, то можно будет запустить утилиты принтера
Allow monitoring of shared printers (Разрешить контролировать принтеры общего доступа) | Выбор этого переключателя делает возможным мониторинг этого принтера с других компьютеров

[К началу]

Предыдущая | Следующая