Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование утилит принтера
> Использование EPSON Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованным каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически проводит инициализацию картриджа.

Вы можете заменить чернильный картридж, используя панель управления принтера или утилиту Status Monitor.

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не перезаправляйте чернильные картриджи. Устройство подсчитывает количество оставшихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в картридж. Даже если картридж перезаправлен, эти изменения не будут зафиксированы микросхемой и количество чернил в картридже останется неизменным.

| Примечание:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже если в других картриджах еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чтобы заменить еще не полностью опустевший картридж, нажмите одновременно на кнопки обслуживания и питания .

Чернила расходуются не только при печати документов, но и при выполнении процедуры прочистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при заправке чернилами, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к Инструкциям по безопасности.

## Использование кнопок панели управления принтера

Световые индикаторы принтера проинформируют вас, когда настанет время приобрести чернильный картридж для замены и когда нужно провести замену пустого чернильного картриджа.

В таблице приведены состояния индикатора и соответствующие им действия, которые нужно выполнить.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите для замены черный чернильный картридж (T038) или цветной чернильный картридж (T039)
| Замените пустой чернильный картридж

Чтобы определить, какой картридж опустел, воспользуйтесь утилитой EPSON Status Monitor 3.

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки обслуживания выполните описанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Откройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку обслуживания . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать, а индикатор ошибки либо также начнет мигать, либо просто гореть . Если чернила закончились в обоих картриджах, то печатающая головка сначала переместится в позицию замены черного чернильного картриджа. После замены черного картриджа снова нажмите на кнопку обслуживания для перемещения печатающей головки в позицию цветного чернильного картриджа.

|  | Предостережение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте на кнопку обслуживания .

При замене картриджа будьте осторожны и не дотрагивайтесь до рычага над кареткой, показанного на рисунке ниже.

| Поднимите прижимную крышку картриджей. Картридж немного выдвинется из держателя картриджей. Поднимите картридж, выньте его и уберите. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из его защитной упаковки. Далее, снимите с него только желтую защитную ленту. Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы на картридже.

|  | Предостережение:

Обязательно удалите желтую защитную ленту с картирджа перед его установкой, иначе печать будет невозможна.

Не удаляйте какие-либо другие защитные наклейки на картридже, чтобы избежать поломки печатающей головки.

Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как это может привести к поломке картриджа.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, чтобы этикетка, обозначающая цвет чернил, располагалась была сверху картриджа. Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

Следите за тем, чтобы новый чернильный картридж устанавливался в принтер немедленно после удаления старого картриджа. Если сразу не установить новый картридж, то печатающая головка высохнет и не сможет правильно работать.

| Поместите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Потом закройте прижимную крышку картриджей.

|  | Предостережение:

Устанавливайте новый картридж сразу же после того, как вынули старый. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть и печать будет невозможна.

| Закройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку обслуживания . Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру прокачки системы подачи чернил. Эта процедура длится примерно минуту. После окончания прокачки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предостережение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать, пока идет процесс прокачки системы подачи чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор. Иначе процесс может некорректно завершиться.

[К началу]

## Использование утилит принтера

С помощью утилит принтера вы можете просматривать на экране указания по замене чернильного картриджа.

Если вам нужно заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало чернил или он совсем опустеет, нажмите на соответствующую кнопку на вкладке Maintenance (Сервис).

Более подробную информацию по использованию утилит смотрите в нижеследующем разделе.
Смотрите раздел Задание установок на вкладке Maintenance (Сервис)

[К началу]

## Использование EPSON Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если в чернильном картридже мало или вообще нет чернил, то нужно в окне EPSON Status Monitor нажать на кнопку How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте указаниям на экране.

Смотрите раздел Использование EPSON Status Monitor 3

### Экономия черных чернил

Диалоговое окно, показанное ниже, открывается при одном из перечисленных ниже условий в том случае, если уровень черных чернил в картридже заканчивается:

Если в качестве типа бумаги выбрано Plain Paper (Простая бумага), а для настроек качества выбрано Text (Текст).

- Черных чернил осталось меньше, чем цветных.

- Картридж с черными чернилами не опустел.

- Цветных чернил в картриджах еще достаточно.

Данное диалоговое окно позволяет вам выбрать, будете ли вы продолжать печатать, используя черные чернила, либо, чтобы сэкономить черные чернила, воспользуетесь цветными чернилами для печати черным цветом.

Щелкните Yes (Да), если хотите, чтобы для печати черным цветом использовались цветные чернила. Черные чернила при этом использоваться не будут. В некоторых случаях оттенок черного, получаемый путем комбинирования цветных чернил, может немного отличаться от оттенка черных чернил. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.

Щелкните No (Нет), если хотите продолжить использовать для печати оставшиеся черные чернила. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.

Щелкните Disable this feature (Отключить эту функцию), если хотите продолжить использовать для печати черные чернила в обычном режиме. В дальнейшем, когда черные чернила будут заканчиваться, это диалоговое окно открываться не будет. В этом случае черные чернила используются до тех пор, пока полностью не будут израсходованы.

[К началу]

Следующая