Улучшение качества печати

# Проверка дюз печатающей головки

> Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное или в напечатанном изображении пропущены точки, возможно, вы сумеете определить проблему путем проверки дюз печатающей головки.

Вы можете проверить дюзы печатающей головки из вашего компьютера, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), или проверить их непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

## Использование утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис), а потом нажмите на кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте инструкциям на экране.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для проверки дюз печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Выключите принтер.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Нажмите на кнопку обслуживания и, не отпуская ее, нажмите на кнопку питания , чтобы включить принтер.

| Отпустите только кнопку питания . Когда принтер начнет проверку дюз, отпустите кнопку обслуживания .

Ниже приведены примеры шаблонов проверки дюз.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающая головка нуждается в чистке

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то это означает проблему с принтером. Возможно, что засорились дюзы печатающей головки или, что печатающую головку нужно откалибровать.
Смотрите раздел Прочистка печатающей головки
Смотрите раздел Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая