Другая информация

# Транспортировка принтера

Если вам нужно транспортировать ваш принтер, аккуратно подготовьте и упакуйте его в соответствии с приведенными ниже указаниями в его оригинальную коробку (или аналогичную коробку, в которую принтер можно плотно уложить), используя упаковочные материалы. Выполните указанные ниже действия.

| Внимание:

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предупреждение:

При хранении или перевозке принтера не наклоняйте его, не ставьте на бок и не переворачивайте. В противном случае чернила могут вытечь из картриджей.

При транспортировке принтера оставляйте чернильные картриджи установленными в принтер. Транспортировка принтера с неустановленными картриджами может привести к протеканию чернил.

| Откройте крышку принтера и проверьте, что печатающая гловка находится в исходной позиции (справа). В противном случае включите принтер и подождите, пока печатающая головка переместится в исходную позицию. Закройте крышку и затем отключите принтер.

| Отсоедините интерфейсный кабель от принтера.

| Выньте бумагу из автоподатчика листов и снимите подставку для бумаги.

| Откройте крышку принтера снова. Прикрепите держатель чернильных картриджей к принтеру с помощью липкой ленты, как это показано ниже. Потом закройте крышку принтера.

| Задвиньте приемный лоток.

| Положите по бокам принтера защитные материалы.

| Запакуйте принтер и сетевой кабель в оригинальную коробку.

| Во время транспортировки держите принтер в горизонтальном положении.

| Убедитесь, что сняли все защитные материалы и пленки с принтера перед его использованием.

[К началу]

Предыдущая | Следующая