Другая информация

# Компоненты принтера и функции панели управления

> Компоненты принтера
> Панель управления

## Компоненты принтера

a. Подставка для бумаги: Поддерживает бумагу, загруженную в податчик листов.

b. Автоподатчик бумаги: Держит чистую бумагу и автоматически подает бумагу во время печати.

c. Крышка принтера: Прикрывает механизм принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

d. Приемный лоток: Принимает выдаваемую из принтера бумагу.

e. Удлинитель приемного лотка: Поддерживает выдаваемую бумагу.

f. Боковые направляющие: Помогают прямо загружать бумагу. Регулируйте положение левой боковой направляющей, чтобы оно соответствовало ширине вашей бумаги.

a. Прижимные крышки картриджей: Закрывают картриджи. Открывайте только для замены и установки картриджей.

b. Печатающая головка: Наносит чернила на бумагу.

c. Панель управления: Управляет различными функциями принтера. За более подробной информацией обратитесь к следующему разделу.

[к началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
Питание | Включает и выключает принтер. После двойного нажатия на нее очищает память принтера. Если удерживать эту кнопку, пока не погаснет индикатор, отключает принтер
обслуживание | Загружает или извлекает бумагу, если нажать и удерживать менее 3 секунд. Возобновляет печать, если ее нажать и отпустить после возникновения ошибки paper out (нет бумаги). Если удерживать ее в нажатом состоянии более трех секунд при погашенном индикаторе ошибки , выполняется прочистка печатающей головки. Перемещает печатающую головку в позицию замены картриджа, если обнаружен пустой картридж, и после замены картриджа проводит его инициализацию. Если нажать ее одновременно с кнопкой питания , перемещает печатающую головку в позицию замены картриджа

### Индикаторы

Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен Мигает, когда принтер принимает данные; печатает, когда происходит замена чернильного картриджа, идет заправка чернил или выполняется чистка печатающей головки
ошибка | Горит, когда в принтере нет бумаги. Для возобновления печати загрузите бумагу в податчик листов и после этого нажмите на кнопку обслуживания . Мигает при заклинивании бумаги. Удалите всю бумагу из податчика листов и потом заново загрузите бумагу. Если световой индикатор продолжит мигать, то выключите принтер и аккуратно удалите из него всю бумагу. Мигает, когда чернильный картридж почти пуст. Горит, когда чернильный картридж пуст. Замените черный чернильный картридж (T038) или цветной чернильный картридж (T039)

[К началу]

Предыдущая | Следующая