Другая информация

# Загрузка отдельных листов

Для загрузки отдельных листов, выполните следующие действия.

| Выдвиньте приемный лоток. Далее сдвиньте левую боковую направляющую настолько, чтобы расстояние между боковыми направляющими было немного больше ширины листа бумаги.

| Проверьте, не слиплись ли края стопки бумаги, затем постучите торцом стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

| Загрузите стопку бумаги в автоподатчик листов бумаги печатной стороной вверх и правой кромкой вплотную к правой боковой направляющей. Затем сдвиньте левую боковую направляющую вплотную к левой кромке стопки бумаги.

|  | Предостережение:

Не прилагайте больших усилий при загрузке бумаги в податчик листов. Загружайте бумагу так, чтобы можно было видеть направляющую, находящуюся внутри, если смотреть в автоподатчик сверху. Загрузка бумаги слишком глубоко в податчик листов может привести к поломке принтера.

|  | Примечание:

Оставляйте достаточно пространства перед принтером, чтобы отпечатки выгружались из принтера полностью.

Всегда загружайте бумагу в податчик листов узкой стороной вперед.

Проверьте, чтобы верхний лист стопки лежал ниже контрольной стрелки на внутренней стороне направляющей.

Если бумага искривлена, перед загрузкой разгладьте ее или немного скрутите ее в обратную сторону. Печать на неровной бумаге может привести к смазанному отпечатку, особенно в том случае, когда для параметра Printable Area (Область печати) выбрано значение Minimize Margins (Уменьшенные поля).

[К началу]

Предыдущая | Следующая