Решение проблем

# Ошибка соединения

> Индикатор питания не горит
> Индикатор питания зажегся, но принтер не печатает

## Индикатор питания не горит

Проблема | Решение
Сетевой кабель не достаточно плотно подключен к электрической розетке | Выключите принтер и проверьте подсоединение сетевого кабеля к электрической розетке. Включите принтер
Электрическая розетка может управляться внешним выключателем или автоматическим таймером | Убедитесь, что внешний выключатель включен или подключите другое устройство к розетке, чтобы проверить, исправна ли она

[К началу]

## Индикатор питания зажегся, но принтер не печатает

Проблема | Решение
Компьютер неправильно соединен с принтером | Выполните процедуру установки, описанную в Инструкции по установке
Интерфейсный кабель подключен неправильно | Проверьте оба конца интерфейсного кабеля, соединяющего принтер и компьютер
Возможно, что используется неподходящий интерфейсный кабель | Если вы используете USB-кабель, используйте модификацию 1.1
Происходят различные ошибки | Проверьте состояние индикаторов на панели управления, мигает ли или горит грасным индикатор, отличный от индикатора питания. Смотри раздел Индикаторы ошибок
Ваш принтер может быть сломан | Напечатайте контрольную страницу проверки люз, чтобы определить, сломан ли принтер. Смотри раздел Выполнение проверки работы принтера Если принтер не печатает, возможно, он сломан. Обратитесь в сервисный центр
В ваших приложениях не выбран принтер | Убедитесь, что принтер выбран в вашем приложении.
Памяти вашего компьютера недостаточно для обработки данных вашего документа | Попытайтесь уменьшить разрешение изображения в приложении либо увеличьте пямять вашего компьютера, если это возможно

[К началу]

Следующая | Предыдущая