Параметры ПО принтера

# Настройка параметров на вкладке Maintenance (Сервис)

> EPSON Status Monitor 3
> Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)
> Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
> Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Утилита Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа)
> Окно Speed & Progress (Скорость и ход печати)

Утилиты принтера Epson позволяют тестировать текущее состояние принтера и управлять определенными его функциями с компьютера.

Чтобы использовать эти утилиты, щелкните вкладку Maintenance (Сервис) в ПО принтера, а затем щелкните кнопку нужной утилиты. Доступ к ПО принтера описан в следующем разделе.

| Доступ к ПО принтера

| Примечание:

Буква в круглых скобках после имени утилиты показывает горячую клавишу ее вызова. Выбрав нужное меню, нажмите клавишу Alt и соответствующую букву на клавиатуре, чтобы открыть необходимую утилиту.

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), если принтер подключен к компьютеру по сети.

Обратитесь к соответствующим разделам.

## EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 выдает сведения о состоянии принтера, например количество оставшихся чернил, и тестирует принтер на ошибки.

Эта утилита доступна только при соблюдении следующих условий:

- Принтер напрямую подключен к компьютеру через порт USB.

- Система поддерживает двунаправленную связь.

[К началу]

## Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет, не забились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если заметили ухудшение качества печати, а также после их прочистки, чтобы убедиться, что дюзы печатающей головки очистились. Если проверка дюз показывает, что требуется прочистка печатающей головки, можно запустить утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) прямо из утилиты Nozzle Check (Проверка дюз).
См. раздел Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)

Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) очищает печатающую головку. Может потребоваться прочистка печатающей головки, если заметно ухудшение качества печати. Выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) можно вызвать прямо из утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
См. раздел Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилитой Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) можно улучшить качество печати документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться, если вертикальные полосы выглядят неровными либо в самом документе появляются белые, черные, темные или светлые полосы. Используйте эту утилиту для калибровки печатающей головки.
См. раздел Калибровка печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа)

Утилита Ink Cartridge Replacement (Замена чернильных картриджей) позволяет вам заменить картриджи, даже если в них еще не закончились чернила. Для использования этой утилиты нажмите на кнопку Ink Cartridge Replacement (Замена чернильных картриджей) и следуйте инструкциям.

Для получения информации о замене чернильных картриджей с помощью панели управления принтера смотрите следующий раздел.
См. раздел Кнопки на панели управления

[К началу]

## Окно Speed & Progress (Скорость и ход печати)

Позволяет выполнять настройку параметров, связанных со скоростью и процессом выполнения печати.

Доступны следующие параметры:

| Примечание:

Некоторые функции ПО принтера зависят от модели устройства и используемой версии Windows.

### High speed copies (Быстрое копирование)

Чтобы быстрее напечатать несколько копий документа, выберите High Speed Copies (Быстрое копирование). Скорость печати увеличится за счет использования жесткого диска в качестве кэша для печати нескольких копий одного документа.

### Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения)

Чтобы индикатор выполнения отображался при каждой печати, выберите Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения).

### Disable EPSON Status Monitor 3 (Отключить EPSON Status Monitor 3)

Установите этот флажок, чтобы отключить контроль над состоянием принтера в EPSON Status Monitor 3.

### Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (только для Windows XP и 2000)

Установите этот флажок, чтобы приложения на основе Windows NT помещали документы в очередь печати в формате RAW, а не в EMF (метафайл) (по умолчанию приложения на основе Windows NT используют формат EMF).

Попробуйте применить эту функцию, если документы, помещенные в очередь печати в формате EMF, печатаются неправильно.

Для формата RAW требуется меньше ресурсов, чем для EMF, поэтому некоторые проблемы (недостаточно памяти или дискового пространства для печати, медленная печать и т. п.) можно решить, установив флажок Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW).

| Примечание:

Если в очередь печати помещаются необработанные данные, индикатор хода выполнения может показывать неверные данные.

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), с помощью которого можно настроить утилиту EPSON Status Monitor 3.

Можно настроить значения следующих параметров:

Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Отображает текущие настройки уведомлений об ошибках. Установите флажки для типов ошибок, уведомления о которых вы хотите получать. Примечание: Щелкните кнопку Default (По умолчанию), чтобы восстановить значения по умолчанию для всех параметров в разделе Select Notification (Выбор уведомления).
Select Shortcut Icon (Значок) | Установите флажок Shortcut Icon (Значок) и выберите значок для размещения ярлыка на панели задач Windows. Щелкните значок на панели задач, чтобы открыть EPSON Status Monitor 3; щелкните значок правой кнопкой мыши, чтобы открыть некоторые утилиты принтера.
Allow monitoring of shared printers (Разрешить контролировать принтеры общего доступа) | Установите этот флажок, чтобы разрешить мониторинг совместно используемого принтера с других компьютеров.

[К началу]

Предыдущая | Следующая