Улучшение качества печати

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты прочистки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил.

Очистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

При помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила.

Печатающую головку нельзя прочищать, если горит или мигает индикатор ошибки . В таком случае необходимо сначала заменить картридж.

## Использование утилиты прочистки печатающей головки

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор ошибки .

|  | Примечание:

Печатающую головку нельзя прочищать, если мигает индикатор ошибки . В таком случае необходимо сначала заменить картридж.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, загрузите в принтер несколько листов бумаги и в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, что индикатор питания горит, а индикатор ошибки — нет.

|  | Примечание:

Если индикатор ошибки мигает или горит, то прочищать печатающую головку нельзя, и эта операция приведет к началу процедуры замены чернильного картриджа. Если вы не хотите заменять картридж, то еще раз нажмите на кнопку обслуживания, чтобы вернуть печатающую головку в обычное положение.

| Нажмите и удерживайте кнопку обслуживания в течение трех секунд.

|  | Примечание:

Если вы отпустите кнопку обслуживания раньше, то произойдет подача бумаги. Если удерживать кнопку дольше шести секунд, то печатающая головка передвинется в позицию замены чернильного картриджа. Нажмите еще раз на кнопку обслуживания , чтобы извлечь бумагу или вернуть печатающую головку в исходную позицию, а затем повторите шаг 1.

> Принтер начнет прочистку печатающей головки, во время которой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы удостовериться, что печатающая головка прочищена. См. раздел Проверка дюз печатающей головки.

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая