Другие сведения

# Загрузка отдельных листов бумаги

Чтобы загрузить бумагу в принтер, сделайте следующее.

| Откройте приемный лоток и выдвиньте его удлинитель. Затем, удерживая выступ на левой боковой направляющей, передвиньте ее так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины бумаги.

| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.

| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги. Удостоверьтесь, что бумага находится под метками на внутренней стороне направляющих.

|  | Предостережение:

Не пытайтесь втолкнуть пачку бумаги в податчик принтера. Укладывайте бумагу так, чтобы ее край находился внутри податчика, и его можно было увидеть, посмотрев в податчик сверху. Если положить бумагу слишком далеко в податчик, это может повредить принтер. См. иллюстрацию ниже.

|  | Примечание:

Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага.

Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед.

Убедитесь, что стопка бумаги находится вровень или ниже стрелки на боковой направляющей.

Если бумага изогнута, выровняйте ее перед загрузкой или слегка изогните в обратном направлении. Печать на изогнутой бумаге может привести к тому, что чернила будут смазываться, особенно, если для параметра Printable Area (Область печати) выбрано значение Minimize Margins (Минимизировать поля).

[К началу]

Предыдущая | Следующая