Замена чернильных картриджей

# Замена чернильных картриджей

> Кнопки на панели управления принтера
> Использование утилит принтера
> Работа с EPSON Status Monitor

В принтере используются картриджи с микросхемами. Микросхема отслеживает точное количество чернил, израсходованных каждым картриджем, поэтому, даже если вы установите ранее использовавшийся картридж, все содержащиеся в нем чернила будут израсходованы. В то же время, некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа, поскольку принтер автоматически проверяет их качество.

Заменить чернильный картридж можно при помощи кнопок панели управления принтера или утилиты Status Monitor. Обратитесь к соответствующим разделам.

| Предупреждение:

Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила.

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохраняются неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не попадают под гарантийные условия Epson.

Оставляйте старый картридж установленным непосредственно до его замены, иначе чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть.

Не заправляйте картриджи. Принтер отслеживает объем чернил в картридже при помощи встроенной в картридж микросхемы. Даже если картридж перезаправить, объем оставшихся чернил не пересчитывается, поэтому их количество, доступное для использования, остается прежним.

| Примечание:

Нельзя продолжать печать, когда один из картриджей пуст, даже если в остальных еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Для замены чернильного картриджа перед тем, как он опустеет, нажмите одновременно на кнопку обслуживания и на кнопку питания .

Помимо печати чернила расходуются во время прочистки печатающей головки, проведения цикла самоочистки при включении принтера и при прокачке чернил после установки картриджа в принтер.

Подробнее о чернильных картриджах — в разделе Инструкции по безопасности.

## Кнопки на панели управления

Индикаторы принтера сообщат, когда потребуется приобрести новый чернильный картридж, и когда необходимо заменить пустой картридж.

В таблице перечислены состояния индикаторов принтера и рекомендуемые действия.

Индикаторы | Действие
| Приобретите сменный черный (T066) или цветной (T067) картридж.
| Замените пустой черный или цветной картридж.

Узнать, в каком картридже закончились чернила, можно при помощи утилиты EPSON Status Monitor 3.

Чтобы заменить чернильный картридж при помощи кнопки обслуживания , сделайте следующее.

| Убедитесь, что питание принтера включено. Индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Откройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку обслуживания . Печатающая головка передвинется в положение замены черного или цветного картриджа, индикатор питания начнет мигать, а индикатор ошибки начнет мигать или останется гореть. Когда чернила заканчиваются в обоих картриджах, то печатающая головка сначала перемещается в позицию замены черного картриджа. После замены черного картриджа еще раз нажмите на кнопку обслуживания , чтобы переместить печатающую головку в позицию замены цветного картриджа.

|  | Предостережение:

Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте на кнопку обслуживания .

При замене чернильных картриджей будьте осторожны, чтобы не прикоснуться к датчику картриджа, показанному ниже.

| Максимально поднимите вверх фиксатор чернильного картриджа. Картридж частично выйдет из держателя. Выньте картридж из устройства и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохраняются неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитной упаковки. Снимите с картриджа только желтую ленту. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа.

|  | Предостережение:

Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе картридж будет непригоден к использованию, а вы не сможете печатать.

Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть и установить новый. Приготовьте новый картридж, сняв желтую ленту, а затем установите его в принтер.

Не снимайте синюю часть пленки сверху картриджа, иначе печатающая головка может забиться и печать будет недоступна.

Не удаляйте наклейки внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию.

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа, это может привести к тому, что печать будет невозможна.

Если вам необходимо временно вынуть чернильный картридж из принтера, обязательно примите меры по защите области подачи чернил от грязи и пыли. Храните картриджи в тех же условиях, что и сам принтер. Поместив картридж на хранение, удостоверьтесь, что он расположен, как на иллюстрации ниже (метка, указывающая цвет чернильного картриджа, должна находиться сверху). Клапан на отверстии для подачи чернил удерживает чернила, которые могут просочиться из картриджа. Тем не менее, будьте осторожны. Не прикасайтесь к отверстиям подачи чернил и соседним областям.

Всегда устанавливайте новый картридж сразу после извлечения старого. Если вы не установите чернильный картридж должным образом, то печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.

| Поместите чернильный картридж в держатель картриджа и закройте защелки картриджа. Не нажимайте на картриджи слишком сильно.

|  | Предостережение:

Достав из принтера старый чернильный картридж, немедленно установите новый. Если картридж не установлен, то печатающая головка может высохнуть, и тогда печать будет невозможна.

| Закройте крышку принтера.

| Нажмите на кнопку обслуживания . Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Процедура длится примерно 30 секунд. После завершения процесса прокачки чернил печатающая головка передвигается в обычное положение, индикатор питания перестает мигать и загорается постоянным светом, а индикатор ошибки гаснет.

|  | Предостережение:

Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке чернил.

[К началу]

## Утилиты принтера

С помощью утилит принтера вы можете просматривать на экране указания по замене чернильного картриджа.

Если вам нужно заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало чернил или он совсем опустеет, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Maintenance (Сервис).

Подробнее о работе с утилитами принтера — в следующем разделе.
См. раздел Настройка параметров на вкладке Maintenance (Сервис)

[К началу]

## Работа с EPSON Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Подробнее о работе с EPSON Status Monitor — в следующем разделе.
См. раздел Работа с EPSON Status Monitor 3

### Экономия черных чернил

Диалоговое окно, показанное ниже, открывается в том случае, если при перечисленных ниже условиях также заканчиваются черные чернила в картридже:

В качестве типа бумаги выбрано Plain Paper (Простая бумага), а для настроек качества выбрано Text (Текст).

- Цветных чернил осталось больше чем черных.

- Чернильный картридж не опустел.

- Цветные чернила в картридже не заканчиваются.

Это диалоговое окно позволяет вам выбрать, будете ли вы продолжать печатать, используя черные чернила, либо, чтобы сэкономить черные чернила, воспользуетесь цветными чернилами для печати черным цветом.

Щелкните Yes (Да), если хотите, чтобы для печати черным цветом использовались цветные чернила. Черный чернила при этом не будут использоваться. В некоторых случаях черный цвет, полученный при смешивании цветных чернил, будет немного отличаться от цвета черных чернил. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.

Щелкните No (Нет), если хотите продолжить использовать для печати оставшиеся черные чернила. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.

Щелкните Disable this feature (Отключить эту функцию), если хотите продолжить использовать для печати черные чернила в обычном режиме. В дальнейшем, когда черные чернила будут заканчиваться, это диалоговое окно открываться не будет. В этом случае черные чернила будут использоваться в обычном режиме, пока черный чернильный картридж не опустеет.

[К началу]

Следующая