Улучшение качества печати

# Проверка дюз печатающей головки

> Утилита проверки дюз
> Кнопки на панели управления

Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки.

Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

## Утилита проверки дюз

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для проверки дюз при помощи панели управления.

| Выключите принтер.

| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.

| Включите принтер, удерживая кнопки обслуживания и питания.

| Когда питание принтера включится, отпустите только кнопку питания . После того как начнется проверка дюз, также отпустите кнопку обслуживания.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, это указывает на неполадки в устройстве. Проблемой могут быть забитые дюзы или разрегулированная печатающая головка.
См. Прочистка печатающей головки
См. Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая