Другие сведения

# Элементы принтера и функции панели управления

> Элементы принтера
> Панель управления

## Элементы принтера

a. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик.

b. Податчик бумаги: предназначен для загрузки чистой бумаги; автоматически подает бумагу во время печати.

c. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

d. Приемный лоток: предназначен для бумаги, поступающей из принтера.

e. Удлинитель приемного лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера.

f. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.

a. Фиксаторы чернильного картриджа: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

b. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.

c. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
питание | Включает и выключает питание принтера. Если дважды нажать на кнопку, когда питание принтера включено, очищает память принтера. Чтобы выключить питание принтера, нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не погаснет.
обслуживание | Если нажать и удерживать кнопку в течение трех секунд, бумага будет загружена или подана в приемный лоток. Нажмите на кнопку после ошибки "кончилась бумага", чтобы возобновить печать. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор ошибки выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки. Перемещает печатающую головку в положение замены чернильного картриджа, когда чернила заканчиваются, и прокачивает чернила после замены картриджа. Если нажать на эту кнопку одновременно с кнопкой питания, то печатающая головка передвинется в положение замены чернильного картриджа.

### Индикаторы

Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки.
ошибка | Горит, когда в принтере заканчивается бумага. Положите бумагу в податчик и нажмите на кнопку обслуживания, чтобы возобновить печать. Горит, если в принтере замялась бумага. Достаньте всю бумагу из податчика и заново загрузите ее в принтер. Если индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно вытяните из принтера всю бумагу. Мигает, если черный или цветной чернильный картридж почти закончился. Горит, если черный или цветной чернильный картридж закончился. Замените черный (T066) или цветной (T067) картридж.

[К началу]

Предыдущая | Следующая