Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment ПО принтера.

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая