Параметры ПО принтера

# Настройка параметров на вкладке Main (Главное)

> Выполнение основных настроек
> Выполнение расширенных настроек

На вкладке Main (Главное) можно настраивать параметры Quality Option (Качество), Paper Options (Параметры бумаги), Print Options (Настройки печати), Orientation (Ориентация), дополнительные параметры, а также проверять уровень чернил. См. соответствующие разделы ниже.

## Выполнение основных настроек

### Параметр Quality Option (Качество)

Можно выбирать один из следующих типов качества.

Draft (Черновик) | Для экономичной высокоскоростной печати.
Text (Текст) | Для печати стандартного текста со средним качеством.
Text & Image (Текст и изображение) | Для печати стандартного текста и графики с высоким качеством.
Photo (Фото) | Для печати фотографий с высоким качеством.
Photo RPM (Фото RPM) | Для печати фотографий с наилучшим качеством.

### Paper Options (Параметры бумаги)

Type (Тип) | Выберите значение параметра Type (Тип), соответствующее носителю, загруженному в принтер. В зависимости от значения параметра Type (Тип) становятся доступными другие параметры, поэтому его настраивать нужно в первую очередь. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Media Type (Тип носителя).
| Параметры Media Type (Тип носителя)
Size (Размер) | Выберите нужный размер бумаги. Вы также можете определить пользовательский размер бумаги. О задании собственного размера бумаги см. раздел:
| Настройка пользовательских размеров бумаги

### Параметры печати

#### PhotoEnhance

Этот режим применяет параметры коррекции изображений, специально настроенные для отсканированных или отснятых в цифровом виде фотографий.

#### Reverse Order (Обратный порядок)

Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

#### Print Preview (Просмотр)

Позволяет просматривать документ перед печатью.

При отправке задания печати на принтер открывается окно Print Preview (Просмотр), где можно менять значения параметров перед печатью.

На панели инструментов Print Preview (Просмотр) находится несколько значков, с помощью которых можно активировать следующие функции.

Значок | Название кнопки | Функция
| Drag 'n' Drop (Перетащить и оставить) | Выбор и перемещение водяных знаков.
| Zoom (Масштабирование) | Увеличение или уменьшение размера просматриваемой страницы.
| Fit To Screen (Во весь экран) | Масштабирует просматриваемое изображение таким образом, чтобы оно соответствовало размеру окна. Это удобно, если вы хотите видеть всю страницу.
| Maximum Zoom (Максимальное увеличение) | Отображение просматриваемого изображения с максимальным увеличением.
| Printable Area On/Off (Вкл./откл. область печати) | Отображение или скрытие линий, показывающих границы области печати. Принтер не может печатать за пределами этой области.
| Watermark (Водяной знак) | Открывает диалоговое окно Watermark (Водяной знак), где можно добавлять водяные знаки в документ и изменять их настройки.
| Reset Watermark settings to their original state (Восстановление исходных значений параметров водяного знака) | Возвращает параметрам водяного знака значения, которые они имели при первом открытии диалогового окна EPSON Print Preview (Просмотр).
| Previous Page (Предыдущая страница) | Отображает предыдущую страницу документа.
| Next Page (Следующая страница) | Отображает следующую страницу документа.

Кроме того, можно управлять просматриваемым изображением следующими способами:

- Выбирать и просматривать отдельные страницы.

- Уменьшать/увеличивать размер окна предварительного просмотра.

- Увеличивать просматриваемый документ. Щелкните Magnify (Увеличить) в меню View (Вид), чтобы открыть окно Magnify (Увеличить), где можно увеличивать область просматриваемого документа, выделенную красной рамкой. Перетаскивая эту красную рамку, можно выбирать увеличиваемую область документа.

- Просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Окно Poster (Плакат) открывается автоматически при отправке задания печати с выбранным параметром Poster Printing (Печать плаката) на вкладке Page Layout (Макет). В этом окне можно просматривать отдельные фрагменты, составляющие плакат. Это диалоговое окно можно также открыть, щелкнув Poster (Плакат) в меню View (Вид).

- Применять водяные знаки. Выбранный водяной знак будет выводиться в просматриваемом изображении.
  См. раздел Печать водяных знаков

- Указывать печатаемые страницы документа. Чтобы добавить или удалить страницу, щелкните ее значок в списке в левой части окна предварительного просмотра, а затем добавьте/удалите ее с помощью команд меню Print Options (Настройки печати).

Просмотрев документ, щелкните кнопку Print (Печать) для его печати, либо Cancel (Отмена) для отмены печати.

### Orientation (Ориентация)

Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).

### Show Settings (Показать настройки)

Если щелкнуть кнопку Show Settings (Показать настройки) откроется окно Current Setting (Текущие настройки). Чтобы закрыть его, щелкните Hide Settings (Скрыть настройки) на вкладке Main (Главное) или Close (Закрыть) в окне Current Setting (Текущие настройки).

### Reset Defaults (По умолчанию)

Щелкните кнопку Reset Defaults (По умолчанию), чтобы вернуть всем параметрам заводские значения.

### Advanced (Расширенные)

Если щелкнуть эту кнопку, откроется диалоговое окно Advanced (Расширенные).

[К началу]

## Выполнение расширенных настроек

Параметры диалогового окна Advanced (Расширенные) позволяют полностью управлять условиями печати. Используйте эти параметры для экспериментирования либо для тонкой настройки параметров печати по вашему вкусу. Задав нужные значения параметров, им можно присвоить имя и добавить в список Custom Settings (Пользовательские настройки).

| Примечание:

Расширенные настройки рекомендуется выполнять только опытным пользователям. Некорректные значения параметров могут привести к ухудшению скорости или ухудшению качества печати.

Рисунки для данной процедуры взяты из Windows XP. Для Windows Me, 98 и 2000 рисунки могут незначительно отличаться.

Некоторые параметры могут быть недоступны, а зависимости от заданных значений параметров Paper Source (Источник бумаги), Media Type (Тип носителя) и Print Quality (Качество печати).

Функция PhotoEnhance относится только к изображениям и не затрагивает текст или графику. Например, если выбрано значение Monochrome (Монохромный) в списке Tone (Тон) (доступен в режиме PhotoEnhance, только изображения в документе будут напечатаны в монохромном качестве. Весь цветной текст или графика того же документа напечатаются в цвете.

Чтобы открыть окно Advanced (Расширенные), щелкните кнопку Advanced (Расширенные) на вкладке Main (Главное). Если появится следующее диалоговое окно Note (Примечание), щелкните Continue (Продолжить).

### Paper & Quality Options (Параметры бумаги и качества)

Type (Тип) | Выберите значение параметра Type (Тип), соответствующее носителю, загруженному в принтер. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Media Type (Тип носителя).
| Параметры Media Type (Тип носителя)
Примечание: Доступность параметра Качество печати (Print Quality) зависит от значения параметра Тип носителя (Media Type). Следовательно, задавайте тип носителя до настройки качества печати.
Print Quality (Качество печати) | Выберите качество печати из списка.
Size (Размер) | Выберите нужный размер бумаги. Вы также можете определить пользовательский размер бумаги. О задании собственного размера бумаги см. раздел:
| Настройка пользовательских размеров бумаги

### Orientation (Ориентация)

Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).

### Параметры печати

Reverse Order (Обратный порядок) | Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.
Minimize Margins (Минимизировать поля) | Увеличивает область печати. Примечание: Когда установлен флажок Minimize Margins (Минимизировать поля), на краях отпечатка может наблюдаться снижение качества печати. Если установлен этот параметр, перед печатью больших объемов сделайте пробную распечатку, чтобы проверить качество. Также, если установлен флажок Minimize Margins (Минимизировать поля), проверьте, что бумага, загруженная в лоток, не изогнута.
High Speed (Высокая скорость) | Активирует двунаправленную печать, так что принтер печатает и справа налево, и слева направо. Режим High Speed (Высокая скорость) ускоряет печать, но ухудшает ее качество.
Black Ink Only (Только черные чернила) | Документ будет напечатан черно-белым либо в оттенках серого.
Edge smoothing (Сглаживание углов) | Улучшает качество печати изображений с низким разрешением, сглаживая неровные углы и края. Этот параметр не влияет на изображения с высоким разрешением или на текст.
Print Preview (Просмотр) | Позволяет просматривать документ перед печатью.

### Color Management (Управление цветом)

#### Color Controls (Цветокоррекция)

Используются с методами сопоставления цветов и улучшения изображения, имеющимися в драйвере принтера. Если выбрать значение Color Controls (Цветокоррекция), в списке Color Management (Управление цветом) появляются дополнительные параметры, позволяющие выбирать режим и регулировать ползунки улучшения цветов.

Gamma (Гамма) | Управляет контрастностью изображения на основе изменения полутонов и тонов серого среднего уровня.
Color Mode (Режим цвета) | EPSON Standard (Стандартный EPSON): Результат печати максимально приближен к исходному материалу. Charts and Graphs (Диаграммы и графики): Акцентирует цвета и осветляет полутона и яркие тона изображения. Используйте этот параметр для диаграмм и графиков.
Ползунки | Ползунки в окне Color Enhancement (Цветокоррекция) регулируют параметры в диапазоне значений от -25% до +25%. Подробнее о каждом параметре — в справке драйвера принтера.

#### PhotoEnhance

Этот режим позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью. Параметры режима PhotoEnhance не затрагивают исходные данные.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати данных с глубиной цвета 16, 24 или 32 бита.

Печать в режиме PhotoEnhance может занимать больше времени, в зависимости от мощности компьютера и размера изображения.

#### Tone (Тон):

Доступны следующие режимы:

Normal (Обычный) | Применяет к документу стандартную тоновую коррекцию EPSON.
Hard (Жесткий) | Печатает с высокой контрастностью, что делает напечатанное изображение четче.
Vivid (Насыщенный) | Интенсифицирует цвета и осветляет полутона и яркие тона изображения.
Sepia (Сепия) | Применяет к фотографиям стиль печати сепия.
Monochrome (Монохромный) | Печатает изображения в черно-белом качестве.
None (Нет) | Корректировка тонов документа не выполняется.

#### Effect (Эффект):

Доступны следующие режимы:

Sharpness (Резкость) | Улучшает четкость всего изображения, в особенности контуров.
Soft Focus (Мягкий фокус) | Придает фотографиям вид снимков, сделанных с помощью линз с мягким фокусом.
Canvas (Холст) | Придает изображению вид картины, нарисованной на холсте.
Parchment (Пергамент) | Придает напечатанному изображению вид пергаментного отпечатка.
None (Нет) | Не применяет никаких эффектов к документу.

Если выбран режим PhotoEnhance, флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифровой камеры) становится доступным. Установите этот флажок при печати фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры, чтобы придать им плавность и естественность снимков, сделанных пленочным фотоаппаратом.

#### ICM

Этот режим автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора. ICM — это сокращение от Image Color Matching (Согласование цветов изображения).

При выборе пункта ICM становится доступным флажок No Color Adjustment (Без коррекции цвета). Этот параметр обычно не рекомендуется использовать, поскольку он вообще не позволяет драйверу принтера улучшать или корректировать цвет. Используйте его только в случае создания нового цветового профиля, либо если другие параметры режима не дают удовлетворительных результатов.

### Save Settings (Сохранить настройки)

Чтобы сохранить расширенные настройки в списке Custom Settings (Пользовательские настройки), щелкните кнопку Save Setting (Сохранить настройки). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские настройки).

Введите уникальное имя для настроек в текстовом поле Name (Имя) и щелкните Save (Сохранить). Имя может содержать максимум 16 букв и цифр. Также можно использовать максимум 8 двухбайтных символов; однако они могут не отображаться корректно на экране в зависимости от настроек ОС. Сделанная пользовательская настройка будет добавлена в список Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Advanced (Расширенные). Можно записывать до 10 пользовательских настроек.

После сохранения последняя пользовательская настройка будет выбрана на вкладке Advanced (Расширенные) и в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основное). Чтобы задать другую пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Custom Settings (Пользовательские настройки) в окне Advanced (Расширенные), либо щелкните значок с именем текущей пользовательской настройки в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основное) и выберите нужную настройку.

В случае изменения значения параметра при выборе пользовательской настройки в списке Custom Settings (Пользовательские настройки), выбранный в списке пункт возвращается в Custom Settings (Пользовательские настройки), а пользовательский выбор в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основное) меняется на User (Пользователь). Ранее выбранная пользовательская настройка не затрагивается этим изменением и остается в списке. Чтобы вернуться к собственной пользовательской настройке, просто выберите ее заново в списке Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Advanced (Расширенные), либо щелкните значок User (Пользователь) в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основное) и выберите ее из появившегося списка.

Чтобы удалить настройку из списка Custom Settings (Пользовательские настройки), выберите ее в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские настройки) и щелкните Delete (Удалить). При удалении активной или единственной пользовательской настройки выбранное значение в списке Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Basic (Основное) возвращается к Custom Settings (Пользовательские настройки), а пользовательский выбор в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основное) меняется на User (Пользователь). Чтобы активировать оставшуюся пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Advanced (Расширенные), либо щелкните значок User (Пользователь) в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основное) и выберите ее из появившегося списка.

#### Show this screen first (Окно по умолчанию)

Открывает окно Advanced (Расширенные), когда пользователь открывает вкладку Main (Главное) в ПО принтера.

#### Reset Defaults (По умолчанию)

Щелкните кнопку Reset Defaults (По умолчанию), чтобы вернуть всем параметрам заводские значения.

#### Basic (Основное)

Открывает вкладку Basic (Основное).

[К началу]

Предыдущая | Следующая