Другие сведения

# Транспортировка принтера

Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно подготовьте его и упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы, как описано далее. Сделайте следующее.

| Предупреждение:

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте набок и не переворачивайте. В противном случае чернила могут вытечь из картриджей.

При транспортировке принтера оставляйте чернильные картриджи установленными в принтер. Транспортировка принтера с неустановленными картриджами может привести к поломке принтера.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что печатающая головка находится справа, в обычном положении. В противном случае включите принтер и подождите, пока печатающая головка не переместится в исходную позицию. Закройте крышку принтера, выключите его и отсоедините от розетки.

| Отключите интерфейсный кабель от принтера.

| Выньте всю бумагу из податчика и снимите подставку для бумаги.

| Еще раз откройте крышку принтера. Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте крышку принтера.

| Задвиньте приемный лоток.

| Наденьте защитные материалы на обе стороны устройства.

| Упакуйте устройство и шнур питания в оригинальную коробку.

| Во время транспортировки принтер должен стоять ровно.

| Перед дальнейшим использованием принтера удостоверьтесь, что вы сняли все упаковочные материалы и липкую ленту.

[К началу]

Предыдущая | Следующая