Различные возможности печати

# Печать на конвертах

> Загрузка конвертов
> Печать на конвертах

При печати на конвертах учтите, пожалуйста, следующее:

- В податчик листов можно одновременно загружать до 10 конвертов.

|  | Примечание:

Конверты заметно отличаются по качеству складок и по толщине. Если общая толщина стопы конвертов превышает 10 мм., то перед загрузкой нужно каждый конверт из стопы тщательно прогладить. Если при загрузке конвертов качество печати ухудшилось, то загружайте в податчик по одному конверту за раз.

- Не используйте искривленные или мятые конверты.

- Перед загрузкой выравнивайте клапаны конвертов.

- Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.

- Для печати на конвертах EPSON рекомендует использовать черные чернила. Если вы решите использовать чернила другого цвета, то нужно задать более широкие поля, чтобы предотвратить размазывание чернил на нижней части конверта.

- Указанная ниже область печати рекомендована для печати черными чернилами.

A: | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм. (0.12").
B-L: | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм. (0.12").
B-R: | Минимальный размер правого поля равен 3.0 мм. (0.12").
C: | Минимальный размер нижнего поля равен 14 мм. (0.78").
: | Вы можете уменьшить нижнее поле до 3 мм., если в драйвере принтера на закладке Layout (Макет) (Windows) под More Options (Дополнительные параметры) выберете опцию Minimize Margins (Минимальные поля) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) для Printable Area (Область печати) выберете параметр Maximum (Максимум). Однако, в расширенной зоне качество печати может быть хуже. Перед выполнением заданий на печать большого объема с использованием такой установки нужно напечатать один лист, чтобы проверить качество распечатки.

## Загрузка конвертов

Обратитесь к приведенному ниже разделу.

| Конверты

[К началу]

## Печать на конвертах

| Обратитесь к драйверу принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера для Macintosh

| На закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) в качестве Media Type (Тип носителя) выберите в качестве установки Paper Options (Параметры бумаги) Plain Paper (Простая бумага).

| На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh) из доступных установок Paper Size (Размер бумаги) выберите соответствующий размер конверта.

| В качестве установки для Orientation (Ориентация) выберите Landscape (Альбомнная).

| Щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно установок драйвера.

| Напечатайте ваши данные.

[К началу]

Предыдущая