Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Macintosh OS X

# Использование утилит принтера

> EPSON StatusMonitor
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Прочистка головки)
> Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять из компьютера процедуры по обслуживанию принтера.

Для использования утилит нужно выполнить двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON) в папке Applications (Приложения) в Macintosh HD (установка по умолчанию), а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать.

| Примечание:

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка головки) или Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) во время выполнения печати, так как это может испортить вашу распечатку.

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor контролирует состояние принтера. При обнаружении ошибки в работе принтера она информирует вас, выводя сообщение об ошибке.

Вы также можете использовать эту утилиту перед печатью для проверки количества оставшихся чернил.

Для использования StatusMonitor нужно в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкнуть на кнопке EPSON StatusMonitor. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если вы заметите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки для проверки того, что дюзы действительно прочищены. Если проверка дюз покажет, что печатающая головка нуждается в чистке, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Прочистка головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка дюз печатающей головки .

[К началу]

## Head Cleaning (Прочистка головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вы можете прочистить печатающую головку, если заметите, что качество печати ухудшилось. Сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно чистить. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки.

[К началу]

## Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) выравнивает печатающую головку. Эту утилиту нужно использовать, когда неровно печатаются вертикальные или горизонтальные линии. Для использования этой утилиты следуйте выводимым на экран указаниям.

При работе утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) принтер печатает тестовые шаблоны, которые нужно использовать для проверки калибровки печатающей головки.

Вот примеры распечаток.

В каждом из шаблонов, напечатанных на тестовом листе, нужно выбрать вертикальную линию, которая напечаталась лучше всего. Для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в ниспадающем окне списка выберите соответствующий номер строки, после чего щелкните на Finish (Готово), чтобы начала действовать новая установка.

| Примечание:

Если вы не сможете найти строку, которая полностью выровнена, то выберите номер строки, которая ближе всего к правильной, и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Выбранные вами строки будут сдвинуты к центральной позиции (номер 8) и тестовый лист калибровки будет напечатан снова.

[К началу]

Предыдущая | Следующая