Как сделать

# Увеличение скорости печати

> Общие рекомендации
> Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость & прогресс) (только для Windows)
> Использование Port Configuration (Конфигурация порта) (только для Windows NT 4.0)

Для увеличения скорости печати вашего принтера следуйте указаниям, приведенным в данном разделе.

## Общие рекомендации

Поскольку печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных по сравнению с печатью с низким разрешением, то и цветная печать выполняется дольше, чем черно-белая, поскольку объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине, если вам нужно печатать с большей скоростью, то следует очень аккуратно подходить к использованию цвета.

Однако, даже, если ваш документ требует самого высокого разрешения и широкого использования цвета — например, когда вы печатаете цветоделенные пленки для типографии, содержащие цветные фотографии — скорость печати все-таки можно увеличить путем настройки других условий печати. При этом следует помнить, что изменение некоторых условий печати для увеличения скорости печати может привести к снижению качества печати.

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые взаимообратно влияют на скорость и качество печати (увеличение одного приводит к уменьшению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Закладка или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Paper & Quality Options (Параметры Бумага и качество) (Windows), Print Quality (Качество печати) (Macintosh) | Economy (Экономичное), Normal (Нормальное) | Photo (Фото) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
High Speed (Высокая скорость) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Finest Detail (Качественная детализация) (Macintosh) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

В приведенной ниже таблице показаны факторы, которые влияют только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Закладка или диалоговое окно
Установки программного обеспечения принтера | Ink (Чернила) (Macintosh) | Black (Черные) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Print (Печать)
Flip Horizontal* (Поворот по горизонтали) | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
Edge Smoothing (Сглаживание углов) * | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенный)
Collate* (Подбор) | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Закладка Page Layout (макет страницы) (Windows), диалоговое окно Layout (Макет) (Macintosh)
Reverse Order* (Обратный порядок) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Характеристики данных | Разнообразие цветов | Серая шкала** | Полноцветное |
Аппаратные ресурсы | Скорость системы | Быстрее | Медленнее |
Свободное пространство на жестком диске | Большое | Небольшое
Объем свободной оперативной памяти | Большой | Небольшой
Состояние программного обеспечения | Работающие приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не используется | Используется

| * Изменяется в зависимости от программного обеспечения принтера и используемого приложения.

| ** Серая шкала означает, что при печати используются только черные чернила, обеспечивающие всю градацию теней от чисто черного цвета до чисто белого.

[К началу]

## Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость & Прогресс) (только для Windows)

Некоторые установки для скорости печати пользователи Windows могут задать в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость & Прогресс). На закладке Utility (Сервис) программного обеспечения вашего принтера щелкните на кнопке Speed & Progress (Скорость & Прогресс). Появится следующее диалоговое окно.

Ниже приведен список установок, относящихся к скорости печати.

| Примечание:

Доступность некоторых возможностей в программном обеспечении принтера зависит от модели принтера и от используемой вами версии Windows.

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Чтобы ускорить печать нескольких копий вашего документа выберите опцию High Speed Copies (Быстрое копирование). Это ускоряет печать благодаря тому, что для печати нескольких копий вашего документа в качестве кэш-памяти используется пространство на вашем жестком диске.

### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только для Windows Me, 98, 95)

Для моделей принтера, которые используют параллельный порт, выберите эту опцию, чтобы вместо используемого по умолчанию порта принтера Windows разрешить использование EPSON printer port (Порт принтера EPSON), который оптимизирован для принтеров EPSON. Это заметно ускоряет передачу данных на принтеры фирмы EPSON. Пользователи параллельного порта могут еще больше увеличить скорость печати, если разрешат использование передачи по DMA, как это объяснено ниже.

#### Разрешение передачи по DMA

Если у вашего компьютера есть параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете для ускорения печати разрешить передачу по DMA. Чтобы определить, поддерживает ли ваш компьютер режим ECP и передачу по DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру.

Чтобы определить, нужно ли вам разрешать передачу по DMA, сравните сообщение, распложенное под клеткой EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) с сообщениями, приведенными в данной таблице, и выполните рекомендованные действия.

Сообщение | Действие
High Speed (DMA) Transfer enabled (Разрешена быстрая передача по DMA). | Передача по DMA уже разрешена. Щелкните на OK, чтобы закрыть это диалоговое окно.
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для более быстрой передачи данных используйте передачу по DMA). | Выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA.
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей системы не позволяет использовать передачу по DMA. Однако, если в программе настройки БИОС (BIOS Setup) вашего компьютера вы измените установку параллельного порта на ECP или на Enhanced, то, возможно, что вы сможете использовать передачу по DMA. За указаниями обратитесь к руководству по вашему компьютеру или на фирму-изготовитель компьютера. После того, как вы измените установку для параллельного порта, выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA. Примечание: Перед запуском программы BIOS Setup (Настройка БИОС), удалите программное обеспечение принтера с помощью утилиты Add/Remove Programs (Установка и удаление программ), находящейся в Control Panel (Панели управления). После выполнения программы BIOS Setup заново установите программное обеспечение принтера.

Если вы хотите разрешить передачу по DMA, то выполните указанные ниже действия.

| На вашем рабочем столе выполните двойной щелчок на пиктограмме My Computer (Мой компьютер) и потом выполните двойной щелчок на Control Panel (Панель управления).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме System (Система) и щелкните на закладке Device Manager (Устройства).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Ports (Порты) (COM & LPT) и потом на пиктограмме LPT1. Если вы подключили ваш принтер к порту, отличному от LPT1, то выполните двойной щелчок на пиктограмме соответствующего порта.

| Щелкните на закладке Resources (Ресурсы) и отмените опцию Use automatic settings (Использовать автоматические установки). Запишите установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), показанные в окне установок Resources (Ресурс).

| В списке Setting based on (Установка на основе) выберите такую установку для базовой конфигурации, которая использует те же самые установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), что и выбранные вами на шаге 4, и убедитесь, что назначены и отображаются на экране номера для канала Direct Memory Access (Прямой доступ к памяти) и Interrupt Request (Запрос на прерывание). Кроме того, проверьте, что в окне списка Conflicting Device (Конфликтующие устройства) присутствует сообщение No conflicts (Нет конфликтов).

| Щелкните на OK, чтобы сохранить установки.

| Снова откройте диалоговое окно Speed & Progress (Скорость & Прогресс), чтобы проверить, что теперь передача по DMA разрешена.

|  | Примечание:

Возможно, что на некоторых компьютерах вы не сможете использовать передачу по DMA, даже после того, как вы задали все приведенные выше установки. За консультацией по возможности организации передачи по DMA на вашем компьютере обратитесь к изготовителю вашего компьютера.

[К началу]

## Использование Port Configuration (Конфигурация порта) (только для Windows NT 4.0)

| Примечание:

Настройки порта весьма сложны и должны выполняться только опытными пользователями в режиме с привилегиями администратора.

Если ваш компьютер имеет параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете задать некоторые установки для скорости печати в диалоговом окне Port Configuration (Конфигурация порта). Перед заданием установок убедитесь, что в установках вашего компьютера выбран режим ECP. За более подробной информацией о режиме ECP обратитесь к руководству по вашему компьютеру.

Для доступа к диалоговому окну Port Configuration (Конфигурация порта) щелкните на кнопке Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), и щелкните на Printers (Принтеры). Потом выберите ваш принтер и в меню File (Файл) щелкните на Properties (Свойства). Откроется окно драйвера принтера. Щелкните на закладке Ports (Порты), и потом щелкните на Configure Port (Сконфигурировать порт). Появится следующее диалоговое окно.

Для порта, к которому подключен ваш принтер, щелкните на закладке LPT, а потом щелкните на кнопке Port Configuration (Конфигурация порта).

| Примечание:

Если ваш принтер подключен к порту LPT1, то будет доступна только закладка LPT1.

Доступны следующие установки:

#### Resource settings (Установки ресурсов) (IRQ и DMA)

Если вы подключили ваш принтер к порту LPT2 или LPT3, то задание здесь установок IRQ и DMA может ускорить печать. Щелкните на Change setting (Изменить установку) и введите для IRQ и DMA те же самые конфигурационные номера, которые вы задали для вашей платы расширения. Чтобы узнать какие установки были заданы для IRQ и DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру.

#### Использование передачи по DMA

Использование передачи по DMA для пересылки печатаемых данных на принтер может ускорить процесс печати. Если опция Use DMA Transfer (Использовать передачу по DMA) недоступна, то сначала в ваших компьютерных установках вы должны разрешить передачу по DMA. За более подробной информацией обратитесь к документации по вашему компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Следующая