Закрыть # Конверты Для загрузки конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.
| Откройте выходной лоток и выдвиньте удлинитель выходного лотка. Потом отожмите вниз выступ на левой боковой направляющей и передвиньте ее влево таким образом, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину вашего конверта.
| Загружайте конверты узкой стороной вперед и сторона с клапаном должна быть обращена вниз, как это показано на рисунке.
|  | Примечания:
Конверты заметно отличаются по качеству складок и по толщине. Если общая толщина стопы конвертов превышает 10 мм., то перед загрузкой нужно каждый конверт из стопы тщательно прогладить. Если при загрузке конвертов качество печати ухудшилось, то загружайте в податчик по одному конверту за раз.
Не используйте искривленные или мятые конверты.
Перед загрузкой выравнивайте клапаны конвертов.
Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.
[К началу]
Закрыть