Указания по безопасности

# Информация для пользователей Российской Федерации

> Использование дополнительных принадлежностей
> Информация по безопасности

## Использование дополнительных принадлежностей

Фирма SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в результате использования дополнительных устройств или расходных материалов, кроме обозначенных фирмой SEIKO EPSON CORPORATION как Original EPSON Products (оригинальная продукция фирмы EPSON) или EPSON Approved Products (продукция, сертифицированная фирмой EPSON).

[К началу]

## Информация по безопасности

| Предупреждение:

Данное устройство должно быть заземлено. На табличке, прикрепленной на корпусе принтера, указано его номинальное напряжение питания. Проверьте, что принтер подключен именно к такому напряжению питания. Важно:Провода сетевого ввода для данного устройства имеют изоляцию следующих цветов: Желто-зеленый — Земля Синий — Нейтральный Коричневый — Под напряжением

Если необходимо подсоединить вилку сетевого кабеля:
Так как маркировка изоляции проводов у сетевого кабеля может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, действуйте следующим образом:

- Желто-зеленый провод следует подключать внутри вилки к клемме с буквой E или с символом заземления ().

- Синий провод подсоедините к клемме с буквой N.

- Коричневый провод подсоедините к клемме с буквой L.

- При повреждении вилки замените сетевой шнур целиком или обратитесь за технической помощью к квалифицированному электрику.

- Перегоревшие предохранители заменяйте предохранителями соответствующего размера и номинала по току.

[К началу]

Предыдущая | Следующая