Как сделать

# Транспортировка принтера

Если вам нужно транспортировать ваш принтер, аккуратно подготовьте и упакуйте его в соответствии с приведенными ниже указаниями в его оригинальную коробку (или аналогичную коробку, в которую принтер можно плотно уложить), используя упаковочные материалы. Выполните указанные ниже действия.

| Предостережения:

При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте вертикально и не переворачивайте вверх дном, так как это может привести к вытеканию чернил из картриджей.

При транспортировке принтера оставляйте чернильные картриджи установленными в принтер. Транспортировка принтера с удаленными картриджами может привести к поломке принтера.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что печатающая головка находится в исходной позиции (в крайнем правом положении). Если нет, то включите принтер и подождите, пока печатающая головка не вернется в исходное положение. Закройте крышку принтера, потом выключите принтер и отсоедините его от электрической сети.

| Отсоедините от принтера интерфейсный кабель.

| Удалите бумагу из податчика листов и удалите подставку для бумаги.

| Снова откройте крышку принтера. Прикрепите держатель чернильных картриджей к принтеру с помощью липкой ленты, как это показано ниже. Потом закройте крышку принтера.

| Задвиньте удлинитель выходного лотка, после чего поднимите выходной лоток.

| Обложите принтер по бокам защитными материалами.

| Запакуйте принтер и сетевой кабель в оригинальную коробку.

| Во время транспортировки держите принтер в горизонтальном положении.

[К началу]

Предыдущая