Решение проблем

# Проблемы с распечаткой, не связанные с качеством печати

> Неправильные или искаженные символы
> Неправильные поля
> Инвертированное изображение
> Печать пустых страниц
> Распечатка смазана на нижнем крае
> Печать идет слишком медленно

Если случилась одна из следующих проблем, то попробуйте применить решения, приведенные в списке для этой проблемы.

## Неправильные или искаженные символы

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что вы используете для вашего принтера соответствующий драйвер принтера.

- Выберите в Windows ваш принтер в качестве принтера по умолчанию.

- Пользователи Windows Me, 98, и 95 могут удалить из Spool Manager все ожидающие в очереди задания на печать
  Использование EPSON Spool Manager

- Выключите принтер и компьютер. Проверьте надежность подключения интерфейсного кабеля.

[К началу]

## Неправильные поля

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Проверьте установку полей в вашем приложении. Убедитесь, что поля находятся в пределах области печати страницы.
  Бумага

- Проверьте установки на закладке Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (для Macintosh). Убедитесь, что установки соответствуют размеру используемой вами бумаги.

[К началу]

## Инвертированное изображение

В программном обеспечении принтера отмените опцию Flip Horizontal (Поворот по горизонтали) (Macintosh), или выключите установку Mirror (Зеркало) в вашем приложении. За указаниями обратитесь к онлайновой справке для программного обеспечения принтера или для вашего приложения.

Пользователи Macintosh за дополнительной информацией могут обратиться к разделу Задание установок Advanced (Расширенный) .

[К началу]

## Печать пустых страниц

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что вы используете для вашего принтера соответствующий драйвер принтера.

- Пользователи Windows могут проверить, что их принтер выбран в качестве принтера по умолчанию.

- Проверьте установки на закладке Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (для Macintosh). Убедитесь, что установки соответствуют размеру используемой вами бумаги.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка головки), чтобы прочистить засорившиеся дюзы.
  Чистка печатающей головки

После опробования одного или нескольких решений, выполните проверку работы принтера, чтобы проверить результаты.
Выполнение проверки работы принтера

[К началу]

## Распечатка смазана на нижнем крае

Если бумага скручена печатной стороной, то выровняйте ее или немного выгните в противоположную сторону.

[К началу]

## Печать идет слишком медленно

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что в программном обеспечении вашего принтера правильно задана установка Media Type (Тип носителя).

| Установка Media Type (Тип носителя)

- Для пользователей Windows, на закладке Main (Главное) в программном обеспечении принтера под Print Quality (Качество печати) выберите установку Text (Текст).
  Для пользователей Macintosh, в диалоговом окне Print (Печать) под Mode (Режим) выберите установку Automatic (Автоматически) и потом установите ползунок на установку Speed (Скорость).
  Для пользователей Windows, Quality Type (Тип документа)
  Для пользователей Macintosh, Использование режима Automatic (Автоматически)

- Закройте все приложения, которые вы в данный момент не используете.

- Если вы перешли от операционной системы Windows 95 к системе Windows 98, то удалите программное обеспечение принтера с помощью программы Add/Remove programs (Установка и удаление программ), находящейся в Control Panel (Панель управления), а потом снова установите программное обеспечение.

- Для моделей принтеров, использующих параллельный порт, вы можете разрешить передачу по DMA, если ваш компьютер поддерживает режим ECP.
  Разрешение передачи по DMA

[К началу]

Предыдущая | Следующая