Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованным каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако, при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически будет проверять надежность картриджа.

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты Status Monitor. За указаниями обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Использование кнопок панели управления принтера

Световые индикаторы принтера проинформируют вас, когда настанет время приобрести чернильный картридж для замены и когда нужно провести замену пустого чернильного картриджа.

В этой таблице показано состояние световых индикаторов вашего принтера и дано описание действий, которые вам нужно выполнить.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите чернильный картридж для замены: черный (T040) или цветной (T041).
| Замените пустой черный или цветной чернильный картридж.

Чтобы определить, какой чернильный картридж опустел, посмотрите на сообщение EPSON Status Monitor 3 (для Windows) или EPSON StatusMonitor (для Macintosh). Вы также можете определить, какой картридж пуст, проверив скорость, с которой мигает световой индикатор ошибки , когда печатающая головка переместилась в позицию замены картриджа. См. приведенную ниже таблицу.

Световые индикаторы | Действие
| Замените черный чернильный картридж, если световой индикатор ошибки мигает с той же скоростью, что и световой индикатор питания.
| Замените цветной чернильный картридж, если световой индикатор ошибки мигает вдвое быстрее, чем световой индикатор питания.
| Замените оба чернильных картриджа (черный и цветной), если этот световой индикатор постоянно горит.

| Предупреждения:

Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. Если на вашу кожу попали чернила, то сразу вымойте запачканное место с мылом и водой. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после этого вы плохо себя почувствуете или если у вас останутся проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережения:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не пытайтесь перезарядить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже, если картридж будет перезаряжен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечания:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже, если в другом картридже еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чернила расходуются при печати документов, при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к разделу Правила обращения с чернильными картриджами .

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки замены чернильного картриджа выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, н не мигать.

| Опустите выходной лоток, после чего откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку замены чернильного картриджа . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать, а световой индикатор ошибки начнет мигать или будет гореть непрерывно. Чтобы определить, какой картридж нужно заменить, обратитесь к разделу Использование кнопок панели управления принтера, или обратитесь к EPSON Status Monitor 3 (для Windows) или к EPSON StatusMonitor (для Macintosh).

|  | Предостережение:

Не перемещайте печатающую головку руками, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку замены чернильного картриджа .

| Поднимите до упора прижимную планку чернильного картриджа. Чернильный картридж частично приподнимется из держателя картриджа. Выньте картридж из принтера и правильно утилизируйте его. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакета и после этого удалите с него только желтую защитную ленту. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме, расположенной на боковой стенке картриджа.

|  | Предостережения:

Перед установкой картриджа обязательно удалите с него желтую защитную ленту, так как в противном случае он может полностью выйти из строя и вы не сможете печатать.

Если вы установили чернильный картридж, не удалив защитную желтую ленту, то вы должны снять этот картридж и заменить его на новый. Подготовьте новый картридж, не забыв снять с него защитную желтую ленту, после чего установите этот картридж в принтер.

Не удаляйте с верхней части картриджа синюю защитную ленту, так как в противном случае печатающая головка может засориться и не сможет печатать.

Не удаляйте со дна картриджа защитную ленту, так как иначе из него будут вытекать чернила.

Не дотрагивайтесь до зеленой интегральной микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как в противном случае принтер не будет нормально работать и печатать.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, как это показано на приведенном выше рисунке (этикетка, обозначающая цвет чернил, должна располагаться на верху картриджа). Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако, мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

Следите за тем, чтобы новый чернильный картридж устанавливался в принтер немедленно после удаления старого картриджа. Если немедленно не установить новый картридж, то печатающая головка высохнет и не сможет правильно работать.

| Расположите выступы на картридже таким образом, чтобы они лежали на лапках, выступающих из основания раскрытой прижимной планки. Нажимайте на прижимную планку по направлению вниз до защелкивания в рабочем положении.

|  | Предостережение:

После того, как вы удалите чернильный картридж из принтера, нужно немедленно установить новый картридж. Если картридж отсутствует в гнезде, то печатающая головка высохнет и не сможет печатать.

| Закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку замены чернильного картриджа . Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Эта процедура длится примерно тридцать секунд. После окончания процедуры зарядки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор ошибки погаснет.

|  | Предостережение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс зарядки системы доставки чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор, потому что иначе зарядка чернил может не завершиться.

[К началу]

## Использование Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 (для Windows) или EPSON StatusMonitor (для Macintosh) вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если в чернильном картридже мало или вообще нет чернил, то нужно в окне EPSON Status Monitor щелкнуть на кнопке How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте выводимым на экран указаниям.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к разделу Использование EPSON Status Monitor 3 для Windows, или Использование EPSON StatusMonitor для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Следующая