Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Mac OS 8.1 или более поздних версий (кроме Mac OS X)

# Использование утилит принтера

> EPSON StatusMonitor
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Чистка головки)
> Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Configuration (Конфигурация)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять из компьютера обслуживание принтера.

Для использования утилит нужно в диалоговом окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) щелкнуть на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать.

| Примечание:

Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning или Print Head Alignment во время выполнения печати, так как это может испортить вашу распечатку.

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor контролирует состояние принтера. Если она обнаружит ошибку в работе принтера, то тут же выдаст вам сообщение об ошибке.

Вы также можете использовать эту утилиту для проверки перед печатью количества оставшихся чернил.

Для использования StatusMonitor нужно в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкнуть на кнопке EPSON StatusMonitor За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование EPSON StatusMonitor .

[К началу]

## Nozzle Check

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если вы заметите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки для проверки того, что дюзы действительно прочищены. Если проверка дюз покажет, что печатающая головка нуждается в чистке, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Прочистка головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка дюз печатающей головки .

[К началу]

## Head Cleaning (Прочистка головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вы можете прочистить печатающую головку, если заметите, что качество печати ухудшилось. Сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно чистить. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки.

[К началу]

## Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилиту Print Head Alignment можно использовать для улучшения качества печати ваших документов. Выравнивание печатающей головки может потребоваться в том случае, когда неровно печатаются вертикальные линии или когда вы заметите, что на ваших документах появляются посторонние белые или черные полосы. Для использования этой утилиты следуйте выводимым на экран указаниям.

При работе утилиты Print Head Alignment принтер печатает тестовые шаблоны, которые вы сможете использовать для проверки калибровки печатающей головки.

Здесь приведены примеры распечаток.

В каждом из шаблонов, напечатанных на тестовом листе, нужно выбрать вертикальную линию, которая напечаталась лучше всего. Для каждого шаблона в диалоговом окне Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в ниспадающем окне списка выберите соответствующий номер строки, после чего щелкните на Finish (Готово), чтобы начала действовать новая установка.

| Примечание:

Если вы не сможете найти строку, которая полностью выровнена, то выберите номер строки, которая ближе всего к правильной, и щелкните на Realignment (Повторить калибровку). Выбранные вами строки будут сдвинуты к центральной позиции (номер 8) и тестовый лист выравнивания будет напечатан снова.

[К началу]

## Configuration (Конфигурация)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором вы можете изменять способ, которым утилита StatusMonitor уведомляет вас об изменениях в состоянии принтера. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование диалогового окна Configuration Settings (Установки конфигурации).

[К началу]

Предыдущая | Следующая