Как сделать / Проверка состояния принтера и обслуживание

# Чистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то возможно, что вы сумеете решить эти проблемы путем прочистки печатающей головки. После этого вы будете уверены, что дюзы правильно распыляют чернила.

Вы можете прочистить печатающую головку из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Head Cleaning (Прочистка головки), или прочистить ее непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

| Примечания:

При прочистке печатающей головки расходуются как цветные, так и черные чернила. Чтобы избежать лишней траты чернил, чистите печатающую головку только в том случае, когда качество печати ухудшится. Например, если распечатка нечеткая или имеет неправильные или пропущенные цвета.

Сначала следует использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), которая поможет вам убедиться, нужна ли прочистка печатающей головки. Это позволит сэкономить чернила.

Если мигает или горит световой индикатор ошибки , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

Не запускайте утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) или Nozzle Check (Проверка дюз) пока выполняется печать. В противном случае ваша распечатка может испортиться.

## Использование утилиты Head Cleaning

Для использования утилиты Head Cleaning (Прочистка головки), обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для пользователей Windows

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибки не горит.

|  | Примечание:

Если мигает световой индикатор ошибки , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкните на закладке Maintenance (Сервис), и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) щелкните на Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз), чтобы проверить, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то возможно, что вам следует повторить процедуру чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

### Для пользователей Macintosh

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибки не горит.

| Для пользователей Mac OS 8.1 или более поздних версий (кроме Mac OS X), обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка головки). Для пользователей Mac OS X, выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON) в папке Applications (Приложения) в Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию), выберите ваш принтер, в окне Printer List (Список принтеров) щелкните на OK и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) щелкните на кнопке Confirmation (Подтверждение), чтобы напечатать шаблон проверки сопел и чтобы сбросить цикл чистки. С помощью шаблона проверки дюз убедитесь, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. О том, как заменить чернильный картридж говорится в разделе Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что световой индикатор питания горит и что световой индикатор ошибки не горит.

|  | Примечание:

Если мигает или горит световой индикатор ошибки то вы не сможете прочистить печатающую головку и эта работа начнется с запуска процедуры замены чернильного картриджа. Если на этот момент вы не хотите заменять чернильный картридж, то нажмите кнопку Обслуживание , чтобы вернуть печатающую головку в исходную позицию.

| Удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку Обслуживание.

| Примечание:

Если вы отпустите кнопку Обслуживание до истечения трех секунд, то будет подана бумага. Снова нажмите кнопку Обслуживание , чтобы извлечь бумагу, потом повторите шаг 1.

> Принтер начнет чистить печатающую головку и начнет мигать световой индикатор питания .

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы проверить, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа .

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая