Закрыть # Отдельные листы Загрузка отдельных листов Использование специальных носителей Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON Хранение EPSON Photo Paper (Фотобумага EPSON) ## Загрузка отдельных листов Для загрузки в принтер обычной бумаги выполните указанные ниже действия.
| Опустите выходной лоток и выдвиньте удли7нитель выходного лотка. Потом, отожмите вниз выступ на левой боковой направляющей и передвиньте ее влево таким образом, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину вашей бумаги.
| Распушите стопу бумаги, потом постучите стопой по ровной поверхности, чтобы выровнять края.
| Загрузите стопу бумаги в податчик листов печатной стороной вверх. При этом правый край стопы должен прикасаться к правой боковой направляющей. После этого придвиньте левую боковую направляющую к левому краю стопы бумаги. Убедитесь, что стопа бумаги находится под выступами внутри боковых направляющих.
| Примечания:
Перед принтером нужно оставить достаточно места, чтобы бумага могла полностью выдаваться из него.
Всегда загружайте бумагу в податчик листов узкой стороной вперед.
Убедитесь, что стопа бумаги находится под меткой в виде стрелки, расположенной внутри боковой направляющей.
Убедитесь, что стопа бумаги находится под выступами внутри боковых направляющих.
Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если для печати вы выбрали опцию Minimize Margins (Минимальные поля) под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или опцию Maximum (Максимум) для параметра Printable Area (Область печати) (Macintosh).
[К началу] ## Использование специальных носителей Вы можете получать хорошие результаты при использовании большинства типов обычной бумаги. Однако, печать на бумаге с покрытием позволяет получать отпечатки более высокого качества, потому что такие носители поглощают меньшее количество чернил. EPSON выпускает специальные носители, которые ориентированы на чернила, используемые в струйных принтерах EPSON. Фирма EPSON рекомендует использовать носители, распространяемые EPSON, поскольку это гарантирует получение высококачественных результатов. При загрузке носителей, выпускаемых фирмой EPSON, сначала прочтите листы инструкций, которые вложены в упаковку с носителями, и помните о следующих моментах.
| Предостережения:
Для данного принтера не следует использовать чистящие листы, вложенные в упаковку со специальными носителями EPSON. Для принтера данного типа не нужны функции чистки, выполняемые такими листами. С другой стороны эти листы могут заклиниться в принтере.
Загружайте носитель в податчик листов печатной стороной вверх. На листах инструкций, вложенных в упаковку с носителями, указано, как определить, какая сторона является печатной. У некоторых типов носителей отрезан уголок, что помогает определить правильное направление загрузки, как это показано на рисунке.
| Примечания:
Если вы расширили область печати, выбрав в программном обеспечении принтера опцию Minimize Margins (Минимальные поля) под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или опцию Maximum (Максимум) для параметра Printable Area (Область печати) (Macintosh), то отрезанный уголок на специальной бумаге может испортить вашу распечатку.
Убедитесь, что стопа бумаги располагается под меткой в виде стрелки, находящейся на внутренней поверхности левой боковой направляющей.
Убедитесь, что стопа бумаги находится под выступами внутри боковых направляющих.
Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если для печати вы выбрали опцию Minimize Margins (Минимальные поля) под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или опцию Maximum (Максимум) для параметра Printable Area (Область печати) (Macintosh).
Если вы хотите печатать на обратной сторонеInk Jet Card когда выбрана опция Minimize Margins (Минимальные поля) под More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или выбрана опция Maximum (Максимум) для параметра Printable Area (Область печати) (Macintosh), то нужно выгнуть открытку таким образом, чтобы перед загрузкой она стала плоской.
[К началу] ## Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON Для определения загрузочных характеристик для специальных носителей EPSON обратитесь к приведенной ниже таблице.
Тип носителя | Загрузочная емкость
360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров с разрешением 360 dpi) и Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества) | До 30 листов. До 10 листов за раз для Photo Quality Ink Jet Paper размера Legal.
Photo Quality Ink Jet Cards (Открытки для струйных принтеров фотографического качества), Ink Jet Note Cards (Карточки для заметок для струйных принтеров) и Ink Jet Greeting Cards (Поздравительные открытки для струйных принтеров) | До 30 открыток. Под открытки всегда помещайте прилагаемый лист подложки*.
Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества) | До 30 листов для бумаги размера A4. До 20 листов для бумаги размера Letter. По одному листу за раз для бумаги размера A6. Под глянцевую пленку всегда подкладывайте лист подложки* или лист простой бумаги.
Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров) | До 10 листов. Под стопу Ink Jet Transparencies всегда подкладывайте лист подложки*.
Photo Quality Self Adhesive Sheets (Самоклеящиеся листы фотографического качества) | По одному листу за раз.
Photo Paper (Фотобумага) | До 20 листов. Под стопу Photo Paper всегда подкладывайте лист подложки*.
Photo Stickers 16 (Фотонаклейки 16) и Photo Stickers 4 (Фотонаклейки 4) | По одному листу за раз. Под бумагу всегда подкладывайте лист подложки*.
Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium) | По одному листу за раз. До 20 листов для бумаги размера 5 x 7". Под стопу Premium Glossy Photo Paper всегда подкладывайте лист подложки*.
Premium Semigloss Photo Paper (Полуглянцевая фотобумага Premium) | По одному листу за раз.
Premium Luster Photo Paper (Блестящая фотобумага Premium) | По одному листу за раз.
ColorLife Photo Paper (Фотобумага ColorLife) | По одному листу за раз.
Panoramic Photo Paper (Панорамная фотобумага) | По одному листу за раз. Под бумагу всегда подкладывайте лист подложки*.
Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Бумага с термопереносом изображения) | По одному листу за раз.
Economy Paper | До 20 листов.
Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага) | До 20 листов. Под стопу бумаги всегда подкладывайте лист подложки*.
Double-Sided Matte Paper (Двусторонняя матовая бумага) | По одному листу за раз. Под бумагу всегда подкладывайте лист подложки*.
| * Следите за тем, чтобы не печатать на листах подложки, загружаемых под специальные носители.
[К началу] ## Хранение EPSON Photo Paper Всю неиспользованную бумагу нужно вернуть в ее оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. EPSON рекомендует хранить ваши отпечатки в плотно закрываемом пластиковом футляре. Держите отпечатки вдали от мест с высокой температурой, влажностью и не допускайте попадания на них прямого солнечного света. [К началу]
Закрыть