Другая информация

# Транспортировка принтера

Если вам нужно транспортировать ваш принтер, аккуратно подготовьте и упакуйте его в соответствии с приведенными ниже указаниями в его оригинальную коробку (или аналогичную коробку, в которую принтер можно плотно уложить), используя упаковочные материалы. Выполните указанные ниже действия.

| Внимание:

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около отверстий подачи чернил могут быть чернила. Если чернила попали вам на кожу, то немедленно промойте испачканное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте глаза большим количеством воды. Если после этого вы будете чувствовать дискомфорт или возникнут проблемы со зрением, то немедленно обращайтесь к врачу.

| Предупреждение:

При хранении или перевозке принтера не наклоняйте его, не ставьте на бок и не переворачивайте. В противном случае чернила могут вытечь из картриджей.

При транспортировке принтера не оставляйте чернильные картриджи установленными в принтер. Транспортировка принтера с установленными картриджами может привести к протеканию чернил.

| Подключите принтер к сети и включите его.

| Нажмите кнопку чернил . Принтер переместит печатающую головку в положение для замены картриджей, индикатор питания начнет мигать.

|  | Предупреждение:

Не перемещайте печатающую головку руками, это может повредить принтер. Для перемещения печатающей головки, всегда нажимайте кнопку чернил .

|  | Примечание:

Не нажимайте кнопку чернил более трех секунд, в противном случае принтер начнет процедуру прочистки печатающей головки.

| Откройте крышку принтера, затем откройте крышку картриджей.

| Чтобы вынуть все чернильные картриджи, нажмите на боковые фиксаторы картриджей, затем вытяните картриджи из принтера.

| Закройте крышку картриджей, затем закройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка возвратится в парковочную позицию.

| Выключите принтер, затем отключите его от сети.

| Отсоедините от принтера интерфейсный кабель.

| Удалите бумагу из податчика листов и удалите держатель для бумаги.

| Снова откройте крышку принтера. Прикрепите держатель чернильных картриджей к принтеру с помощью липкой ленты, как это показано ниже. Потом закройте крышку принтера.

| Закройте выходной лоток.

| Положите по бокам принтера защитные материалы.

| Запакуйте принтер и сетевой кабель в оригинальную коробку.

| Во время транспортировки держите принтер в горизонтальном положении.

| Убедитесь, что сняли все защитные материалы и пленки с принтера перед его использованием.

[К началу]

Предыдущая | Следующая