Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> Использование кнопок панели управления принтера
> Использование EPSON Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованным каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако, при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически будет проверять надежность картриджа.

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты EPSON Status Monitor. За указаниями обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. Если на вашу кожу попали чернила, то сразу вымойте запачканное место с мылом и водой. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после этого вы плохо себя почувствуете или если у вас останутся проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не пытайтесь перезарядить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже если картридж будет перезаряжен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечание:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже если в других картриджах еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чернила расходуются не только при печати документов, но и при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к Инструкциям по безопасности.

## Использование кнопок панели управления принтера

Световые индикаторы принтера проинформируют вас, когда настанет время приобрести чернильный картридж для замены и когда нужно провести замену пустого чернильного картриджа.

В этой таблице показано состояние световых индикаторов вашего принтера и дано описание действий, которые вам нужно выполнить.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите для замены черный чернильный картридж (T0461), голубой чернильный картридж (T0472), пурпурный чернильный картридж (T0473) или желтый чернильный картридж (T0474).
| Замените пустой чернильный картридж.

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки чернил выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

Иллюстрации ниже демонстрируют замену черного чернильного картриджа. Менять тот картридж, который необходимо.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Опустите выходной лоток, после чего откройте крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать. В чернильном картридже, обозначенном меткой , осталось мало чернил или он опустел.

|  | Примечание:

Если в чернильном картридже осталось мало чернил, то вы можете продолжать использовать его до тех пор, пока он не опустеет. Чтобы проверить уровень чернил, оставшихся в каждом картридже, смотрите следующее. Смотрите раздел Использование EPSON Status Monitor 3 (для Windows) Смотрите раздел Использование EPSON StatusMonitor (для Macintosh)

Не держите в нажатом положении кнопку чернил более трех секунд. Иначе будет инициирована команда чистки печатающей головки.

|  | Предупреждение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил .

| Нажмите кнопку чернил . Если в другом чернильном картридже заканчиваются чернила или он опустел, то печатающая головка передвинется на метку . Это будет происходить при каждом нажатии кнопки чернил до тех пор, пока не будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила. После того, как будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила, печатающая головка при нажатии кнопку чернил переместится в позицию замены чернильного картриджа.

| Для достижения наилучших результатов перед тем, как вскрыть упаковку, встряхните чернильный картридж четыре или пять раз.

| Выньте новый чернильный картридж из его защитной упаковки.

|  | Предупреждение:

При удалении с картриджа защитной упаковки соблюдайте осторожность, чтобы не сломать крючки, расположенные сбоку картриджа.

Не удаляйте и не порвите наклейку на картридже, так как это может привести к вытеканию чернил.

Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как это может привести к поломке картриджа.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, чтобы этикетка, обозначающая цвет чернил, располагалась была сверху картриджа). Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако, мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

Следите за тем, чтобы новый чернильный картридж устанавливался в принтер немедленно после удаления старого картриджа. Если немедленно не установить новый картридж, то печатающая головка высохнет и не сможет правильно работать.

| Поднимите прижимную крышку картриджей. Сожмите стороны чернильного картриджа, который вы хотите заменить. Поднимите картридж, вытащите его и уберите. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу вымойте загрязненное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Поместите чернильный картридж вертикально в держатель картриджа. Потом нажмите на картридж в направлении вниз, чтобы он со щелчком встал на место.

| После того, как вы закончите замену чернильного картриджа, закройте прижимную крышку картриджа и крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Принтер переместит печатающую головку и начнет процедуру зарядки системы доставки чернил. Эта процедура длится примерно минуту. После окончания процедуры зарядки принтер вернет печатающую головку в ее исходную позицию, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предупреждение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс зарядки системы доставки чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор. Иначе процесс может некорректно завершиться.

|  | Примечание:

Если ошибка, связанная с завершением чернил, не исчезнет, когда печатающая головка переместиться в исходную позицию, то, возможно, картридж установлен неправильно. Нажмите снова кнопку чернил и переустановите чернильный картридж, пока он не будет правильно установлен на место.

[К началу]

## Использование EPSON Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 (Windows) или EPSON StatusMonitor (Macintosh) вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если в чернильном картридже мало или вообще нет чернил, то нужно в окне EPSON Status Monitor нажать кнопке How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте выводимым на экран указаниям.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к нижеследующим разделам.
Смотрите раздел Использование EPSON Status Monitor 3 (для Windows)
Смотрите раздел Использование EPSON StatusMonitor (для Macintosh)

[К началу]

Следующая