Другая информация

# Загрузка отдельных листов

Для загрузки отдельных листов, выполните следующие действия.

| Выдвиньте выходной лоток. Далее сдвиньте левую боковую направляющую настолько, чтобы расстояние между боковыми направляющими было немного больше ширины листа бумаги.

| Проверьте, не слиплись ли края стопки бумаги, затем постучите торцом стопки бумаги о плоскую ровную поверхность, чтобы выровнять кромки листов бумаги.

| Загрузите стопку бумаги в автоподатчик листов бумаги печатной стороной вверх и правой кромкой вплотную к правой боковой направляющей. Затем сдвиньте левую боковую направляющую вплотную к левой кромке стопки бумаги.

|  | Примечание:

Оставляйте достаточно пространства перед принтером, чтобы отпечатки выгружались из принтера полностью.

Всегда загружайте бумагу в податчик листов узкой стороной вперед.

Проверьте, чтобы верхний лист стопки лежал ниже контрольной стрелки на внутренней стороне направляющей.

Убедитесь, что края пачки бумаги находятся под выступами боковых направляющих.

[К началу]

Предыдущая | Следующая