Улучшение качества печати

# Чистка печатающей головки

> Использование утилиты Head Cleaning (Прочистка головки)
> Использование кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то возможно, что вы сумеете решить эти проблемы путем прочистки печатающей головки. После этого вы будете уверены, что дюзы правильно распыляют чернила.

Вы можете прочистить печатающую головку из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Head Cleaning (Прочистка головки), или прочистить ее непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуются чернила. Чтобы избежать лишней траты чернил, чистите печатающую головку только в том случае, когда качество печати ухудшится. Например, если распечатка нечеткая или имеет неправильные или пропущенные цвета.

Сначала следует использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), которая поможет вам убедиться, нужна ли прочистка печатающей головки. Это позволит сэкономить чернила.

Если мигает или горит световой индикатор отсутствия чернил , то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

## Использование утилиты Head Cleaning (Прочистка головки)

Для использования утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже

### Для пользователей Windows

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор отсутствия чернил не горит.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис), затем нажмите кнопку Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте инструкциям на экране.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предупреждение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) нажмите кнопку Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз), чтобы проверить, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то возможно, что вам следует повторить процедуру чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.
Смотрите раздел Чистка печатающей головки

| Примечание:

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. Смотрите раздел Замена чернильного картриджа для того, чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь в службу технической поддержки EPSON.

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

### Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор отсутствия чернил не горит.

| Обратитесь к диалоговому окну Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните значок Utility (Утилиты), затем нажмите кнопку Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте инструкциям на экране.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предупреждение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) нажмите кнопку Confirmation (Подтверждение), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. С помощью шаблона проверки дюз убедитесь, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то возможно, что вам следует повторить процедуру чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.
Смотрите раздел Чистка печатающей головки

| Примечание:

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. Смотрите раздел Замена чернильного картриджа для того, чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь в службу технической поддержки EPSON.

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

### Для пользователей Mac OS X

Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор отсутствия чернил не горит.

| Обратитесь к диалоговому окну EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| Выберите принтер, затем в окне Printer List (Список принтеров) нажмите OK.

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) нажмите кнопку Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте инструкциям на экране.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор питания будет мигать.

|  | Предупреждение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) нажмите кнопку Confirmation (Подтверждение), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. С помощью шаблона проверки дюз убедитесь, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то возможно, что вам следует повторить процедуру чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.
Смотрите раздел Чистка печатающей головки

| Примечание:

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. Смотрите раздел Замена чернильного картриджа для того, чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь в службу технической поддержки EPSON.

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

## Использование кнопок панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что световой индикатор питания горит и что световой индикатор отсутствия чернил не горит. После этого удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку чернил .

> Принтер начнет чистить печатающую головку и начнет мигать световой индикатор питания .

|  | Предупреждение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор питания . В противном случае вы можете поломать принтер

| Когда световой индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы проверить, что печатающая головка прочищена. Смотрите раздел Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру прочистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. Смотрите раздел Замена чернильного картриджа для того, чтобы заменить чернильный картридж до того, как он опустеет.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь в службу технической поддержки EPSON.

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем по меньшей мере раз в месяц печатать по несколько страниц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая