Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x
> Для пользователей Mac OS X

Если вы обнаружите неровность вертикальных линий, то вы можете решить эту проблему с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в программном обеспечении принтера. Смотрите соответствующие разделы.

| Примечание:

Не нажимайте кнопку подачи бумаги для отмены печати тестовых шаблонов утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

## Для пользователей Windows

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Windows

| Откройте вкладку Maintenance (Сервис), затем нажмите кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Выполняйте указания с экрана, чтобы откалибровать печатающую головку.

[К началу]

## Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните на значке Utility (Утилиты), затем нажмите кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Выполняйте указания с экрана, чтобы откалибровать печатающую головку.

[К началу]

## Для пользователей Mac OS X

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага размера A4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| Выберите ваш принтер, затем нажмите кнопку OK в окне Printer List (Список принтеров).

| Нажмите кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) в диалоговом окне Utility (Утилиты).

| Выполняйте указания с экрана, чтобы откалибровать печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая