Улучшение качества печати

# Проверка состояния принтера

> Для Windows
> Для Macintosh

## Для Windows

### Использование индикатора хода печати

Когда вы отправили на принтер задание на печать, на экране вашего компьютера появляется progress meter (индикатор хода печати), как это показано на приведенном ниже рисунке.

Индикатор хода печати показывает степень выполнения текущего задания на печать и, если между принтером и компьютером организовано двунаправленное соединение, предоставляет информацию о состоянии принтера. Кроме того, он выводит полезные советы для улучшения печати и сообщения об ошибках. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

#### Советы по печати Epson

В нижней части окна Progress Meter (Индикатор хода печати) в текстовом окне появляются советы, которые помогут вам получить максимум результатов от программного обеспечения вашего принтера EPSON. Каждые 30 секунд появляется новый совет. Чтобы получить более подробную информацию, относящуюся к выведенному в данный момент совету, нужно нажать кнопку Details (Подробности).

#### Сообщения об ошибках

Если во время печати возникнет проблема, то в текстовом окне в верхней части окна Индикатора хода печати появится сообщение об ошибке. Для получения более подробной информации щелкните на Technical Support (Техническая поддержка), чтобы получить доступ к Справочному руководству.

Если осталось мало чернил или они закончились, то под текстовым окном появится кнопка How to (Как сделать). Щелкните на How to (Как сделать) и EPSON Status Monitor 3 начнет показывать вам пошаговые указания по процедуре замены чернильного картриджа.

### Использование EPSON Spool Manager

EPSON Spool Manager работает аналогично Windows Print Manager (Диспетчер печати Windows). При одновременном получении нескольких заданий на печать он упорядочивает их согласно порядку поступления (для принтеров в локальной сети это можно назвать очередью на печать). Когда задание на печать достигает верхней строки, то EPSON Spool Manager посылает это задание на принтер. Из spool manager вы можете отменять задания на печать. Вы также можете просматривать информацию о состоянии печати для всех заданий на печать, посланных на ваш принтер. Кроме того, вы можете прерывать, возобновлять или перезапускать выбранные задания на печать

| Примечание:

Утилита EPSON Spool Manager недоступна для операционных систем Windows XP и 2000.

После того, как вы отправите задание на печать, на панели задач появится значок EPSON Stylus C63. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть EPSON Spool Manager.

### Использование EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 показывает подробную информацию о состоянии принтера.

| Примечание:

Перед использованием EPSON Status Monitor 3 прочитйте файл README. Чтобы открыть этот файл, щелкните на Start (Пуск), укажите на Programs (Программы) (для пользователей Windows Me, 98, 95 и 2000) или на All Programs (Все программы) (Для пользователей Windows XP), потом укажите на EPSON или EPSON Printers (Принтеры EPSON) и затем щелкните на значке EPSON Stylus C63 Readme.

#### Доступ к EPSON Status Monitor 3

К утилите EPSON Status Monitor 3 можно обратиться двумя способами:

- На панели задач Windows дважды щелкните мышкой по иконке, имеющей вид принтера.
  Подробнее Смотрите раздел Контролируемые параметры

- Откройте программное обеспечение принтера, перейдите на вкладку Utility (Сервис) и потом нажмите кнопку EPSON Status Monitor 3.

Когда вы обратились к EPSON Status Monitor 3, на экране появится следующее окно.

#### Просмотр информации в EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 предоставляет следующую информацию.

- Текущее состояние:
  EPSON Status Monitor 3 предоставляет вам подробную информацию о состоянии принтера, графическое изображение и сообщения о состоянии. Если осталось мало чернил или они закончились, то в окне EPSON Status Monitor 3 появится кнопка How to (Как сделать). Нажав кнопку How to (Как сделать), вы увидите подробные указания по процедуре замены чернильного картриджа, а печатающая головка переместится в позицию замены чернильных картриджей.

- Ink Levels (Уровень чернил):
  EPSON Status Monitor 3 в графическом виде показывает количество оставшихся чернил и оценивает, сколько еще страниц можно напечатать до того, как чернила совсем закончатся.

- Ink Cartridge Information (Информация о чернильных картриджах):
  Нажав кнопку Information (Информация), вы можете просмотреть информацию об установленных чернильных картриджах.

- Technical Support (Техническая поддержка)
  Из EPSON Status Monitor 3 вы можете обратиться к Справочному руководству. Если вы столкнулись с проблемой, то в окне EPSON Status Monitor 3 щелкните на Technical Support (Техническая поддержка).

[К началу]

## Для Macintosh

### Использование EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor контролирует работу принтера. Если он обнаружит ошибку в работе принтера, то сразу же выдаст вам информационное сообщение об ошибке.

Если осталось мало чернил или они закончились, то появится кнопка How to (Как сделать). Нажмите кнопку How to (Как сделать) и EPSON StatusMonitor начнет показывать вам пошаговые указания по процедуре замены чернильного картриджа.

Вы также можете использовать эту утилиту для проверки уровня чернил до начала печати. После открытия EPSON StatusMonitor показывает количество оставшихся чернил на момент его открытия. Для обновления информации об уровне чернил нужно нажмите кнопку Update (Обновить).

#### Доступ к EPSON StatusMonitor

Для доступа к EPSON StatusMonitor выполните указанные ниже действия.

##### Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Обратитесь к диалоговому окну Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению принтера для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x

| Нажмите кнопку StatusMonitor или нажмите кнопку Utility (Сервис), а затем нажмите кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Сервис). Появится диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

##### Для пользователей Mac OS X

| Обратитесь к диалоговому окну EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к программному обеспечению для пользователей Mac OS X

| Выберите ваш принтер и нажмите OK. Появится диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Нажмите кнопку EPSON StatusMonitor. Появится диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

#### Использование диалогового окна Configuration Settings (Установки конфигурации)

Чтобы изменить способ, которым утилита EPSON StatusMonitor контролирует работу вашего принтера, или изменить способ, которым ваш принтер обрабатывает задания на печать, выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

| В меню File (Файл) вашего приложения нажмите Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Нажмите кнопку Utility (Сервис).

| Нажмите кнопку Configuration (Конфигурация). Появится диалоговое окно Configuration Settings (Установки конфигурации).

В диалоговом окне Configuration Settings (Установки конфигурации) вы можете задавать следующие установки.

Error notification (Уведомление об ошибке) | Выберите способ, которым EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас в случае возникновения ошибки.
Warning (Предупреждение) | Выберите способ, которым EPSON StatusMonitor будет информировать вас, если потребуется вывод предупреждающего сообщения.
Temporary Spool folder (Папка временного буфера) | Укажите папку, в которой будут временно храниться данные печати.
Temporary High Speed Copies folder (Временная папка для быстрого копирования) | Укажите папку, в которой будут временно храниться данные для печати нескольких копий.
Data will be sent to the printer after being stored on your disk (Данные будут посланы на принтер после того, как будут запомнены на вашем жестком диске). | Установите этот флажок, чтобы предотвратить появление горизонтальных полос в распечатках, содержащих изображения. Когда выбрана этот переключатель, компьютер будет временно запоминать данные изображения на своем жестком диске. В этом случае компьютер сможет пересылать на принтер данные, как одно целое, а не прямоугольными полосами.
Check for errors before starting to print (Перед началом печати проверять наличие ошибок). | Установите этот флажок, чтобы каждый раз перед началом печати принтер проверял наличие ошибок.
Check the ink level before starting to print (Перед началом печати проверять уровень чернил). | Установите этот флажок, чтобы, чтобы перед началом печати принтер проверял наличие чернил в картриджах.

### Использование EPSON MonitorIV

После того, как вы отправите на принтер задание на печать, вы можете использовать утилиту EPSON MonitorIV для проверки, отмены или изменения приоритета заданий на печать, находящихся в очереди на печать. Эта утилита также показывает состояние печатаемого в данный момент задания.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

#### Доступ к EPSON MonitorIV

Чтобы обратиться к EPSON MonitorIV, выполните указанные действия.

| Сначала в Chooser или в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать) включите режим Background Printing (Фоновая печать).

| Отправьте на принтер задание на печать.

| В меню Application (Приложения), находящемся в правом конце полосы меню выберите EPSON MonitorIV. Появится диалоговое окно EPSON MonitorIV.

| Примечание:

Вы также можете открыть EPSON MonitorIV, если дважды щелкните на значке EPSON MonitorIV в папке Extensions.

#### Управление заданиями на печать с помощью EPSON MonitorIV

С помощью утилиты EPSON MonitorIV вы можете управлять заданиями на печать, как это описано ниже:

- Используйте показанные ниже кнопки для приостановки, возобновления или удаления заданий на печать. Выберите задание на печать, которым вы хотите управлять, а потом нажмите соответствующую кнопку.

| Hold (Приостановка) | Прерывает печать и держит текущее задание на печать в самом верху очереди заданий на печать.
| Resume (Возобновить) | Возобновляет печать.
| Delete (Удалить) | Останавливает печать и удаляет задание на печать из очереди на печать.

- Нажмите Stop Print Queue (Остановить очередь на печать), чтобы остановить печать. Нажмите Start Print Queue (Запустить очередь на печать), чтобы возобновить печать.

- Используйте показанные ниже кнопки для запуска утилит принтера.

| Print head cleaning (Чистка печатающей головки) | Запускает утилиту Print Head Cleaning (Прочистка головки).
| StatusMonitor | Запускает утилиту EPSON StatusMonitor, которая показывает уровни оставшихся чернил.

- Для предварительного просмотра файла дважды щелкните на файле в списке (эта функция недоступна, если вы печатаете командный файл ESC/P).

- Для изменения числа копий выбранного задания на печать, которое будет печататься, дважды щелкните на Copies (Копии).

- Если вы щелкните на стрелке Show details (Подробнее), то в нижней части диалогового окна EPSON MonitorIV появится дополнительное окно, подобное тому, которое показано ниже. Дополнительное диалоговое окно содержит подробную информацию об установках драйвера принтера для данного документа.

#### Изменение приоритета заданий на печать

Для изменения приоритета у заданий на печать, находящихся в очереди на печать, нужно выполнить действия, описанные в этом разделе.

| Примечание:

Вы также можете изменять приоритет у тех заданий на печать, для которых в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать) драйвера принтера было задано время начала печати.

| В колонке Document Name (Имя документа) выберите то задание на печать, приоритет которого вы хотите изменить.

| Щелкните на стрелке Show details (Подробнее), чтобы в нижней части диалогового окна EPSON MonitorIV открыть дополнительное окно, аналогичное приведенному ниже.

| В списке Priority (Приоритет) выберите Urgent (Срочное), Normal (Нормальное), Hold (Приостановить) или Print Time (Время начала печати).

|  | Примечание:

Если вы выберете Print Time (Время начала печати), то откроется диалоговое окно, в котором вы сможете указать дату и время начала печати этого документа. Убедитесь, что в указанное время и компьютер, и принтер будут включены.

[К началу]

Следующая